- トップページ
- CCUメニュー
- MAINTENANCE
- START UP

START UP

START UPメニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
CAM POWER | OFF ON REMOTE | 電源ON時のカメラの電源制御を設定します。 OFF 本機の電源をONにしてもカメラの電源はONになりません。この場合、ROPの操作パネルの「HEAD POWER」をONにする必要があります。 ON 本機の電源をONにしたときに、カメラの電源もONになります。 REMOTE 本機の電源OFFしたときの状態で起動します。
VF POWER | OFF ON REMOTE | 電源ON時のビューファインダーの電源制御を設定します。 OFF 本機の電源をONにしてもビューファインダーの電源はONになりません。この場合、ROPの操作パネルの「VF POWER」をONにする必要があります。 ON 本機の電源をONにしたときに、ビューファインダーの電源もONになります。 REMOTE 本機の電源OFFしたときの状態で起動します。
CONNECT MODE | HC3900 PLV100 | 本機と接続するカメラを選択します。 HC3900 AK-HC3900 と接続します。 PLV100 AK-PLV100 と接続します。

ページトップへ戻る