- トップページ
- Web 画面
- EasyIP Setup Tool Plus を使用して本機の設定を行う

# EasyIP Setup Tool Plusを使用して本機の設定を行う

本機のネットワークに関する設定は、付属の「EasyIP Setup Tool Plus」を使って行うことができます。

本機を複数台設定する場合は、機器ごとに設定を行う必要があります。

EasyIP Setup Tool Plusを使って設定できない場合は、CCUメニューの[MAINTENANCE]>[NETWORK]で個別に本機とパーソナルコンピューターの設定を行います。

「NETWORK」

NOTE ネットワーク設定後、同じネットワーク内に存在する他の機器とIPアドレスが重複すると、正しく動作しません。IPアドレスが重複しないように設定してください。 1台のカメラに対して複数のEasyIP Setup Tool Plusから同時にネットワークの設定を行わないでください。複数のPCから接続した場合、最初に接続したPCからのみ本機の設定の変更が可能です。 EasyIP Setup Tool Plusは、ルーターを経由した異なるサブネットからは使用できません。 EasyIP Setup Tool Plusを使用した本機の設定変更は、Web画面のアカウントによる認証を行うため、Web画面の初期アカウントが未設定の場合は使用できません。 「パーソナルコンピューターによるWeb画面の表示」

設定手順

1. EasyIP Setup Tool Plusを起動する
2. [Search]ボタンをクリックする

- 画面上部のプルダウンにて、検索に使用するNetworkを設定することができます。

3. 設定するカメラを選択し、[Network Settings]ボタンをクリックする

- [Web GUI]ボタンをクリックすると、選択したカメラのWeb画面が表示されます。

4. ネットワークの各項目を入力し、[Setup]ボタンをクリックする

- DHCP、DNS、Port No.の設定には対応していないので設定しないでください。

5. Web画面で登録したユーザー名とパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックする

- ユーザー名とパスワードは、初期アカウントの設定またはWeb画面のユーザー管理画面[User mng.]で設定したものを入力してください。

  「パーソナルコンピューターによるWeb画面の表示」

  「ユーザー管理画面[User mng.]」

- [OK]ボタンをクリック後、本機への設定が完了するまで約2分かかります。設定が完了する前に本機の電源を切ったり、LANケーブルを抜いたりすると、設定内容が無効になります。再度設定をやり直してください。

NOTE 本機は、IPv6には対応していません。 本機は、EasyIP Setup Tool Plusからの「Administrator Registration」、「Firmware Update」には対応していません。 ファイアウォール（ソフト含む）を導入している場合、UDPの全ポートに対してアクセスを許可してください。 EasyIP Setup Tool Plusの詳細は、Helpページで確認することができます。

ページトップへ戻る