- トップページ
- CCUメニュー
- MAINTENANCE
- SETUP

SETUP

SETUPメニューの選択画面です。

＿＿ は、工場出荷時の設定です。

項目 | 設定値 | 設定内容
IRIS SCALE | FULL 2STOP | ステータス表示画面のアイリス表示レンジを設定します。
CABLE CONNECTION | HYBRID FIBER | カメラと接続するケーブルを設定します。 HYBRID 光ファイバーマルチケーブルでカメラと接続する場合に設定します。 FIBER 光ファイバーのみでカメラと接続する場合に設定します。 [FIBER]に設定した場合はカメラへ給電されません。また、「OPEN」、「SHORT」のエラー表示をしません。
USER BUTTON1 | NONE CHARA BARS | フロントパネルにある[USER1]ボタンに割り付ける機能を設定します。 NONE 割り付けなし CHARA キャラクター表示、操作 BARS カラーバーON/OFF
USER BUTTON2 | NONE CHARA MENU/USER1 LOCK BARS | フロントパネルにある[USER2]ボタンへ割り付ける機能を設定します。 NONE 割り付けなし CHARA キャラクター表示、操作 MENU/USER1 LOCK [MENU]ボタン、[USER1]ボタンを無効 （機能は割り当てられているが、ボタンを押しても無効になります） BARS カラーバーON/OFF
TALLY | MAKE V | TALLY信号の入力形式の選択をします。 MAKE TALLY IN H端子とTALLY IN C端子がOPENのときはTALLY=OFF、MAKEのときはTALLY=ONです。 TALLY IN H端子は内部で+5 Vに保護ダイオードを介して2.2 Kの抵抗でpull-upされます。最大電流は20 mAまでにしてください。 V TALLY IN H端子に電圧を印加したときはTALLY=ON、電圧を印加しないときはTALLY=OFFです。TALLY IN CはGNDへ接続してください。 TALLY IN HとTALLY IN C間は約12.4 kΩの抵抗が挿入されています。印加できる電圧は最大24 V、電流は最大20 mAです。

ページトップへ戻る