- 顶部
- CCU菜单
- MAINTENANCE
- START UP

START UP

此画面为START UP菜单的选择画面。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
CAM POWER | OFF ON REMOTE | 设置当本装置的电源打开时的摄像机电源控制。 OFF 即使打开本装置的电源，摄像机的电源也不会接通。在这种情况下，需要将ROP控制面板上的“HEAD POWER”切换到ON。 ON 本装置电源打开后便开启摄像机电源。 REMOTE 当本装置的电源关闭时，摄像机的电源将会接通。
VF POWER | OFF ON REMOTE | 设置当本装置的电源打开时的寻像器电源控制。 OFF 即使本装置电源打开也不开启寻像器电源。此时，必须将ROP的操作面板上的“VF POWER”设为ON。 ON 打开本装置电源的同时也会打开寻像器的电源。 REMOTE 当本装置的电源关闭时，摄像机的电源将会接通。
CONNECT MODE | HC3900 PLV100 | 选择要与本装置相连的摄像机。 HC3900 连接到AK-HC3900。 PLV100 连接到AK-PLV100。

页面顶部