- 顶部
- CCU菜单
- 基本菜单操作
- 文本输入

文本输入

1. 转动［SELECT］拨盘将光标移至要输入文本的菜单项目，然后按下［SELECT］拨盘。

   光标显示变化，由“↓”表示。通过转动［SELECT］拨盘，您可以将光标移动至下一个（前一个）字符位置。

2. 转动［SELECT］拨盘将光标移至要输入字符的位置，然后按下［SELECT］拨盘。

   选定字符开始闪烁，此刻即可进行更改。

3. 转动［SELECT］拨盘更改字符，然后按下［SELECT］拨盘。

   转动［SELECT］拨盘更改字符，然后按下［SELECT］拨盘确认字符更改。

输入字符且闪烁停止后，即可移动光标。

如果在光标位于菜单项目左侧时按下［SELECT］拨盘，则光标会变为“→”且可以选择菜单项目。

注意 按住［SELECT］拨盘的同时顺时针旋转拨盘会加快数字增加的速度（逆时针旋转拨盘会减少数字）。拨盘转动越多，速度越快。当设置范围很宽时，此操作对于显著改变某个值十分有用（例如，IP地址或端口号）。

页面顶部