- 顶部
- 简介
- 概述

概述

这是一款摄像机控制装置（CCU），设计用于HD 演播室摄像机（AK-HC3900 ：单独销售）和4K 演播室摄像机（AK-PLV100 ：单独销售）。

使用多芯光缆选件（单独销售），可将本装置与HD 演播室摄像机和4K 演播室摄像机（以下称为“摄像机”）相连。

利用本装置可输入和输出多种格式的视频信号。*1

配备3G-HD/HD-SDI输出、3G/HD-SDI返回输入、提示器输入（3G/HD-SDI，模拟复合）和3G/HD-SDI HD TRUNK OUT输出。

提供摄像机与麦克风音频输出的内部通讯呼叫。

此外，本装置还提供标记和其他系统接口输入。

用多芯电缆（另售）连接ROP（AK-HRP250 ；另售，AK-HRP1000；另售，AK-HRP1005；另售，AK-HRP1010；另售），可使用ROP 控制摄像机和本机的调整和设置。

*1：根据CCU的格式设置配置摄像机上的格式和成像模式设置。

页面顶部