- 顶部
- CCU菜单
- OPERATION
- HD PHASE

HD PHASE

此画面为HD PHASE菜单的选择画面。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
HD H COARSE | -127 至 0 至 +127 | 对GL HD REF的水平相位进行广泛设置。
HD H FINE | -100 至 0 至 +100 | 对GL HD REF的水平相位进行详细设置。
V ADVANCE | -3 / -2 / -1 / 0 | 根据REF信号的垂直相位，设置本装置的垂直相位。 负值越大，超前越大。 设置单位根据［FORMAT］而不同。 当模式为［720/59.94p］或［720/50p］时，设置单位为1H / ［720p］。 当模式为［1080/23.98PsF］时，设置单位为1H / ［1080/23.98PsF］。 否则，设置单位为1H / ［1080/59.94i］或［1080/50i］。

页面顶部