- 顶部
- 图像监视器（PM）
- 信息显示
- IRIS显示

IRIS显示

图像监视器上未显示信息时，可通过按下ROP的［CHARA］按钮进行显示。

1. 摄像机编号
2. IRIS F值
3. IRIS电平
4. IRIS内存
5. TALLY INFO
   - 设置可通过选择CCU菜单上的［MAINTENANCE］打开的［PM VIEW SETTING］画面上要显示的每个项目。但是，如果菜单的［IRIS LEVEL］设为［OFF］，则此画面不会出现。
   - 根据通过选择［MAINTENANCE］ > ［SETUP］可以访问的［IRIS SCALE］的设置，IRIS计划显示如下。

     IRIS SCALE:FULL

IRIS SCALE:2STOP

- 在 IRIS电平显示中，IRIS内存中存储的 IRIS F 值以中间的 (+) 表示，当前 IRIS F值在靠近中间的位 置显示为“”。

  当中间的值(+) 和当前IRIS 值() 重合时，显示中将显示“”。

- 当 IRIS电平处于显示范围之外时，状态显示为闪烁的“”或“”。

- TALLY INFO (E)
  - 在上方行的两个分段中显示R tally，并在下方行的两个分段中显示R或G tally。
  - 当所有R和G tally信号为ON时，上方行为红色，而下方行的左分段为绿色。
  - 当R和G标记信号为ON时，上行为红色，下行为绿色。

页面顶部