- 顶部
- CCU菜单
- OPERATION
- IN/OUT SELECT(4K OPTION)

IN/OUT SELECT(4K OPTION)

仅在安装了4K OPTION板时显示。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
UHD/HD SDI OUT(1-4) | 1.5G 3G 6G 12G UHD | 设置从UHD/HD SDI OUT 输出的信号格式。 当［FORMAT］为720p时，固定为1.5G。 当［FORMAT］为［1080/59.94p］或［1080/50p］时，可以在1.5G和3G之间切换。当［FORMAT］为［1080/29.97PsF］、［1080/23.98PsF］或［1080/25PsF］时，固定为1.5G。 当［FORMAT］为［2160/59.94p］或［2160/50p］时，可以在UHD和12G之间切换。当［FORMAT］为［2160/29.97PsF］、［2160/23.98PsF］或［2160/25PsF］时，固定为UHD。 当［FORMAT］为［2160/29.97p］、［2160/23.98p］或［2160/25p］时，可以在UHD和6G之间切换。
SDI OUT1 |  | 显示在UHD/HD SDI OUT（1-4）中设置的内容。 无输出时，显示为“无信号”。
SDI OUT2
SDI OUT3
SDI OUT4
UHD OUTPUT FORMAT | SQUARE INTERLEAVE | 当格式为UHD时，设置从SDI输出的信号类型。 选择项仅在［FORMAT］为UHD时启用。 当［FORMAT］为［2160/29.97PsF］、［2160/23.98PsF］或［2160/25PsF］时，固定为SQUARE。 当［FORMAT］为［2160/29.97P］、［2160/23.98P］或［2160/25P］并选择了INTERLEAVE时，UHD/HD SDI将为LEVEL B。
COLORIMETRY | BT.709 BT.2020 | 切换Y/C转换系数。 选择项仅在［FORMAT］为UHD时启用。
GAMUT | NORMAL WIDE_G2 | 切换色域。 选择项仅在［FORMAT］为UHD时启用。

页面顶部