- 顶部
- 部件及其功能
- 后部面板2

后部面板2

1 | ［LAN］ 接口 | 此接口是LAN 接口(RJ45)，用于通过IP 连接方式连接ROP(AK-HRP250 / AK-HRP1000 / AK-HRP1005 / AK-HRP1010)。 使用交换式集线器并使用10BASE-T/100BASE-TX直通电缆连接设备。配置网络设置时，此接口可用于连接个人计算机。 连接5e类或更好的STP（屏蔽双绞线）LAN线缆。
2 | ［COMMUNICATION］ 接口 | 此接口用于将内部通讯信号和标记信号连接到外部系统。
3 | ［ROP］ 接口 | 此接口可用于连接ROP（另售）。
4 | ［MIC1］ 和 ［MIC2］ 接口 | 这些接口可用于输出摄像机麦克风1和2的模拟信号。 麦克风电平为0 dBm/600 Ω。
5 | ［CAMERA］ 接口 | 此接口可用于连接光线电缆（另售）。
6 | 冷却风扇 | 此风扇为本装置的冷却风扇。
7 | AC电源插座 | 插座可用于输入AC电源。 连接附带的电源线，并使用3相插座，将本机正确接地。
8 | ［SIGNAL GND］端子 | 将此端子连接到系统接地。

页面顶部