- 顶部
- CCU菜单
- MAINTENANCE
- NETWORK(1/2)

NETWORK(1/2)

这是NETWORK（1/2）菜单的设置屏幕。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
IP ADDRESS | （出厂设置： 192.168.0.20） | 设置IP地址。
SUBNETMASK | （出厂设置： 255.255.255.0） | 设置子网掩码。
DEFAULT GATEWAY | （出厂设置： 192.168.0.1） | 设置默认网关。
ROP PORT | 49152 至 49299 | 设置用于连接到ROP的端口号。
SET EXECUTE | － | 按下［SELECT］按钮时，随即显示［NETWORK SET EXECUTE NO/YES］。选择［YES］将配置的［NETWORK］信息应用于本装置。 如果未执行此操作，则不会应用更改后的［NETWORK］设置。此外，如果退出菜单而不执行此操作，设置将返回其原始值。
MAC ADDRESS | 仅显示 | 显示MAC地址。

页面顶部