- 顶部
- 图像监视器（PM）
- 信息显示
- 警告显示

警告显示

检测到本装置、摄像机或光纤电缆内部故障时，将会显示警告信息。

- 状态恢复正常时，将会清除显示的警告信息。
- 要手动清除警告信息显示，按住ROP的［CHARA］按钮。

显示的信息

显示项目 | 说明
CAM RCV LVL NG | 摄像机接收到的光信号感电平太低。
CCU RCV LVL NG | CCU 接收到的光信号感电平太低。
CAM FAN NG | 摄像机的冷却风扇故障。
CCU FAN NG | CCU 的冷却风扇故障。
CAM HIGH TEMP | 摄像机的温度异常升高。
CCU HIGH TEMP | CCU 的温度异常升高。 显示着该信息继续操作时，为了保护摄像机，供电源可能会停止。
CAM OVER TEMP | 由于过热，作为保护措施，摄像机自动关闭。
OVER LOAD | 摄像机的电源电路负载超过90%。
POWER CONT ERROR | 摄像机的电源电路故障。
CABLE OPEN | 光纤电缆未连接。
CABLE SHORT | 光纤电缆短路。 供应给本机的电源的电压瞬间性地变低。 为了保护摄像机，供电源可能会停止。 请迅速关闭本机的电源，解除原因后，再重新开启本机的电源。 摄像机因上述以外的原因出现故障或启动失败。
FORMAT NG | CAM 模式和CCU 模式不匹配。
数据传输期间(CAM←→ROP) | 摄像机和ROP 之间的数据传输正在进行。

页面顶部