- 顶部
- 参考
- 接口针脚分配表

接口针脚分配表

［INTERCOM］接口

HA16PRH-5S (Hirose Electric Co., Ltd.)

针脚编号 | 功能 | 备注
1 | SHIELD | 碳精MIC：-1 dB 动态MIC：-5 dB 从［AUDIO］菜单、［CCU INTERCOM TALK］ → ［MIC TYPE］中的［DYN］、［ECM］和［CBN］进行选择
2 | TALK
3 | SHIELD
4 | RECEIVE
5 | NC

［COMMUNICATION］ 接口

JBY-25S-1A3F(LF)(SN) (J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)

针脚编号 | 功能 | 信号流 | 备注
1 | INCOM ENG OUT (H) | CCU→SYSTEM | 0 dBm, 600 Ω (4 W) / 1 V ［p-p］, 200 Ω (RTS) 4 W/RTS 使用菜单进行选择
2 | INCOM ENG OUT (C) | CCU→SYSTEM
3 | INCOM ENG (GND) |
4 | INCOM ENG IN (H) | SYSTEM→CCU
5 | INCOM ENG IN (C) | SYSTEM→CCU
6 | PGM IN (H) | SYSTEM→CCU | 0 dBm/-20 dBm, 600 Ω 使用菜单进行选择
7 | PGM IN (C) | SYSTEM→CCU
8 | PGM IN (GND) |
9 | GND |  |
10 | NC |  |
11 | R TALLY IN (H) | SYSTEM→CCU | ON： 短/TTL(H)/24 V “标记输入连接示例” OFF： 打开/TTL(L)/0 V
12 | R TALLY IN (C) | SYSTEM→CCU
13 | GND |  |
14 | INCOM PROD OUT (H) | CCU→SYSTEM | 0 dBm, 600 Ω (4 W) / 1 V ［p-p］, 200 Ω (RTS) 4 W/RTS 使用菜单进行选择
15 | INCOM PROD OUT (C) | CCU→SYSTEM
16 | INCOM PROD (GND) |
17 | INCOM PROD IN (H) | SYSTEM→CCU
18 | INCOM PROD IN (C) | SYSTEM→CCU
19 | NC |  |
20 | NC |
21 | NC |
22 | NC |  | ON： 短/TTL(H)/24 V “标记输入连接示例” OFF： 打开/TTL(L)/0 V
23 | NC |
24 | G TALLY IN (H) | SYSTEM→CCU
25 | G TALLY IN (C) | SYSTEM→CCU

标记输入连接示例

*1：等效电路

［ROP］ 接口

HR10G-10R-10SC (71) (Hirose Electric Co., Ltd.)

针脚编号 | 功能 | 信号流
1 | ROP CONT (H) | CCU→ROP
2 | ROP CONT (C) | CCU→ROP
3 | ROP DATA (H) | ROP→CCU
4 | ROP DATA (C) | ROP→CCU
5 | NC |
6 | NC |
7 | NC |
8 | NC |
9 | +16 V OUT | CCU→ROP
10 | GND |

- 电缆接头

  HR10A-10P-10P (73)

［MIC1］ 和 ［MIC2］ 接口

HA16RV-3PG(76) (Hirose Electric Co., Ltd.)

针脚编号 | 功能 | 信号流 | 备注
1 | SHIELD |  | 0 dBm，600 Ω
2 | HOT | CCU→SYSTEM
3 | COLD | CCU→SYSTEM

- 连接到外部设备的非平衡输入端子时，请按照下图所示进行连接。

- 一些市场上有售的转换接口和转换电缆将插脚3短接至插脚1。

  使用此类转换接口或转换电缆将会引起故障。

［CAMERA］ 接口

AK-HCU250MC ：OPS2404-PR (Tajimi Electronics Co., Ltd.)

针脚编号 | 功能 | 信号流
1 | 光纤 | CCU → CAM
2 | 光纤 | CAM → CCU
3 | DC 190 V (C) | CCU → CAM
4 | DC 190 V (H) | CCU → CAM
5 | 控制线 | CCU ←→ CAM
6 | 控制线 | CCU ←→ CAM

AK-HCU250MS ：FXW.3K.93C.TLM (LEMO)

针脚编号 | 功能 | 信号流
1 | 光纤 | CCU → CAM
2 | 光纤 | CAM → CCU
3 | 控制线 | CCU←→CAM
4 | 控制线 | CCU←→CAM
5 | DC 190 V (H) | CCU → CAM
6 | DC 190 V (C) | CCU → CAM

G/L规格
页面顶部