- 顶部
- 图像监视器（PM）
- 显示的转换

显示的转换

检测到故障时，图像监视器上会自动显示警告信息。

即使在检测到故障时，状态信息或操作信息已经显示在图像监视器上，仍然会优先显示警告信息。

图像监视器上的显示优先顺序如下依次降低：警告显示 → 自动显示 → 状态显示 → ROP菜单显示 → CCU菜单显示 → 操作显示 → 无显示。

最高优先级的警告信息消失时，将会出现下一最高优先级的警告信息。

优先级 | 屏幕 | 已连接ROP
是 | 否
高 ↑ ↓ 低 | 警告显示 | 检测到故障时会自动显示警告。 自动恢复。 警告显示消失。 按下 ROP的 ［CHARA］按钮 无显示→ (WARNING) → IRIS → 状态显示→ Status1 → Status2 → Status3 → Status4 → Status5 → Status6 → Status7 → IRIS · · · 按住 ROP的 ［CHARA］按钮。 警告显示消失。 | 检测到故障时会自动显示警告。 自动恢复。 警告显示消失。 按下本装置的［USER1］按钮 （将［CHARA］分配给该按钮时启用。） 显示转换源画面时： 显示切换为转换源画面。 没有显示转换源画面时 : 警告显示消失。
自动显示 | 自动显示 | 自动显示
状态显示 | 使用ROP的［CHARA］按钮执行显示操作。 按下ROP的［CHARA］按钮 无显示→(WARNING)→ IRIS →状态显示→ Status1 → Status2 → Status3 → Status4 → Status5 → Status6 → Status7 →IRIS ··· 按住 ROP的 ［CHARA］按钮。 状态显示结束。 | –
CCU菜单显示 在显示CCU（本机）的菜单期间从ROP显示摄像机菜单时，CCU（本机）的菜单消失。 | 通过按本装置上的菜单按钮显示。 使用本装置上的 ［SELECT］拨盘操 作。 | 通过按本装置上的菜单按钮显示。 使用本装置上的 ［SELECT］拨盘操 作。
操作显示 | 自动显示 | 自动显示
无显示 | – | –

页面顶部