- 顶部
- 图像监视器（PM）
- 信息显示
- 状态显示

状态显示

在IRIS显示画面中，按下ROP的［CHARA］按钮可以显示“状态显示画面”。

但是，当“IRIS LEVEL”设置为“OFF”时，如果图像监视器上没有显示信息，则按下ROP的［CHARA］按钮时会首先出现此画面。

出现“状态显示画面”时，再次按下ROP的［CHARA］按钮可以显示状态画面。

重复按下［CHARA］按钮可以按照顺序1/7 → 2/7 → 3/7 → 4/7 → 5/7 → 6/7 → 7/7 → 1/7 …切换状态画面显示。

状态显示画面

1. 摄像机编号
2. 系统格式
3. 场景文件编号

   当SCENE FILE设置为OFF时不显示。

4. 增益值
5. HDR信息
6. COLORIMETRY信息
7. 扩展镜信息
8. F.DROP信息
9. 快门值
10. 变焦位置
11. 聚焦位置
12. 光信号接收状态
13. ND滤镜值
14. 色温
15. IRIS值
16. TALLY INFO
    - 设置可通过选择CCU菜单上的［MAINTENANCE］打开的［PM VIEW SETTING］画面上要显示的每个项目。
    - 摄像机格式表示摄像机的信号输出的格式。
    - 在状态显示画面中按下ROP的［CHARA］按钮将会显示“状态画面”。
    - TALLY INFO (L)
      - 在上方行的两个分段中显示R tally，并在下方行的两个分段中显示R或G tally。
      - 当所有R和G tally信号为ON时，上方行为红色，而下方行的左分段为绿色。
      - 当R和G标记信号为ON时，上行为红色，下行为绿色。

状态显示（页面1/7）

项目 | 显示范围 | 备注
HLG MODE | FIX VAR | 此处显示HLG模式。
SDR MODE | FIX VAR | 此处显示SDR模式。
HLG B.GAMMA | OFF ON | 此处显示启用HLG时的黑伽马的状态。
HLG KNEE | OFF ON | 此处显示启用HLG时的拐点的状态。
SDR CONV GAIN | –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 0 | 此处显示当HDR视频转换为SDR视频时的增益值。
SDR CONV POINT | 0 至 100 | 此处显示开始压缩SDR视频的视频电平。
SDR CONV SLOPE | 0 至 127 | 此处显示压缩视频信号的斜率。

状态显示（页面2/7）

项目 | 显示范围 | 备注
CAM No. | 1 至 99 | 此处显示摄像机编号。
BLACK SHADING | OFF ON | 此处显示黑色阴影的状态。
WHITE SHADING | OFF ON | 此处显示白斑的状态。
FLARE | OFF ON | 此处显示FLARE的状态。
GAMMA | OFF ON | 此处显示伽马校正的状态。
BLACK GAMMA | OFF ON | 此处显示黑伽马的状态。 此功能可更改低亮度区域中视频信号的放大率。
KNEE | OFF ON | 此处显示拐点功能的状态。 此功能可削弱超出指定电平（拐点）的视频信号部分，将饱和度降至最低。
WHITE CLIP | OFF ON | 此处显示白电平削波功能的状态。
DRS SW | OFF ON | 此处显示DRS SW的状态。
MATRIX | OFF ON | 此处显示矩阵功能的状态。 此功能可补偿饱和度及色调。
SHUTTER | 摄像机上的设置值 | 此处显示电子快门的速度。 有关设置值，请参阅摄像机的使用说明书。

状态显示（页面3/7）

项目 | 显示范围 | 备注
GAMMA MODE | HD FILMLIKE1 FILMLIKE2 FILMLIKE3 FILM REC VIDEO REC | 此处显示所选伽马类型。
M.GAIN | -6dB 至 36dB | 此处显示增益增加值。
M.GAIN VAR | -2.9dB 至 +2.9dB | 此处显示增益偏移值。
DETAIL | OFF ON | 此处会显示DETAIL的状态。
SKIN TONE DETAIL | OFF ON | 此处会显示SKIN TONE DETAIL的状态。
DC DETAIL | OFF ON | 此处会显示DC DETAIL的状态。 仅在SYSTEM FORMAT为UHD时显示。
DC SKIN TONE DETAIL | OFF ON | 此处会显示DC SKIN TONE DETAIL的状态。 仅在SYSTEM FORMAT为UHD时显示。
ND FILTER | **** | 此处显示ND滤镜的名称。 表示与ND滤镜1 至 5对应的名称（每个滤镜4个字母）。 出现CCU画面中配置的名称。
LENS EXTENDER | 1.0 2.0 | 此处显示扩展镜的放大倍率。
AUTO IRIS | OFF ON | 此处显示自动IRIS 功能的状态。 连接 AK-PLV100 时不显示此项。
SCENE FILE | OFF --- 1 至 8 | 此处显示所选场景文件。

状态显示（页面4/7）

项目 | 显示范围 | 备注
RETURN1 | RET1 RET2 | 此处会显示返回信号的输入分配。
RETURN2

状态显示（第5-1页，共7页）

项目 | 显示范围 | 备注
HD SDI OUTPUT1 | 1080p/1080i/1080-29.97PsF/ 1080-23.98PsF/1080-23.98p over 59.94i/ 720p/1080p-HDR/1080i-HDR/ 1080-29.97PsF-HDR/1080-23.98PsF-HDR/ 1080-23.98p over 59.94i-HDR/ 1080-25PsF/1080-25PsF-HDR | 此处会显示接口HD SDI OUTPUT1、HD SDI OUTPUT2和HD SDI OUTPUT3的输出格式。
HD SDI OUTPUT2
HD SDI OUTPUT3
HD SDI OUTPUT4 | 1080i/720p | 此处会显示接口HD SDI OUTPUT4的输出格式。

状态显示（第5-2页，共7页）

项目 | 显示范围 | 备注
UHD/HD SDI OUTPUT1-4 | 2160p/2160-29.97PsF/2160-29.97p/ 2160-23.98PsF/2160-23.98p/ 2160p-HDR/2160-29.97PsF-HDR/ 2160-29.97p-HDR/2160-23.98PsF-HDR/ 2160-23.98p-HDR/2160-25PsF-HDR/ 2160-25p-HDR/1080p/1080i/ 1080-29.97PsF/1080-23.98PsF/ 1080-23.98p over 59.94i/ 1080-23.98p over 59.94i-HDR/720p/ 1080p-HDR/1080i-HDR/1080-29.97PsF-HDR/ 1080-23.98PsF-HDR/1080-25PsF/ 1080-25PsF-HDR | 此处会显示UHD/HD SDI OUT1到4的输出格式。
UHD/HD SDI OUTPUT1 | 1.5G/3G/6G/12G/UHD/no signal | 此处会显示UHD/HD SDI OUT1到4的输出格式。
UHD/HD SDI OUTPUT2
UHD/HD SDI OUTPUT3
UHD/HD SDI OUTPUT4
UHD OUTPUT FORMAT | INTERLEAVE SQUARE | 此处会显示UHD的信号格式。
UHD COLORIMETRY | BT.709 BT.2020 | 此处会显示COLORIMETRY的状态。
UHD GAMUT | NORMAL WIDE_G2 | 此处会显示GAMUT的状态。

状态显示（页面6/7）

项目 | 显示范围 | 备注
HD TRUNK | HD TRUNK | 此处显示要从［HD TRUNK OUT］接口输出的信号。

状态显示（页面7/7）

项目 | 显示范围 | 备注
BUTTON ASSIGN USER1 | NONE CHARA BARS CLEAN | 此处显示分配至［USER1］按钮的功能。
BUTTON ASSIGN USER2 | NONE CHARA MENU/USER1 LOCK BARS CLEAN | 此处显示分配至［USER2］按钮的功能。
HOURS CCU | ******H | 此处显示累计CCU操作时间。
CABLE OPEN | (熄灭) | 光纤电缆没有连接时，此项目闪烁。
CABLE SHORT | (熄灭) | 光纤电缆短路时，此项目闪烁。
CAM RECEIVE LEVEL | ■■■■■ | 摄像机接收到的光信号的电平以5级进行显示。
CCU RECEIVE LEVEL | ■■■■■ | 本装置接收到的光信号的电平以5级进行显示。
VERSION | - - - | 此处显示本装置的软件版本。

页面顶部