- 顶部
- Web 画面
- 显示Web 画面
- 网络设置屏幕 [Network]

# 网络设置屏幕 [Network]

在网络设置屏幕[Network]中进行网络相关设置。

网络设置屏幕[Network] 由[Network setup]、[Tally in setting] 和[Common] 组成。

Network setup

在网络设置屏幕[Network]中点击[Network setup]。

进行网络设置。

使用[Set]按钮确认设置。

配置网络设置需要下列信息。请向网络管理员或Internet服务提供商咨询。

- IP地址
- 端口
- Subnet mask
- 默认网关（使用网关服务器或路由器时）

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
IP address | 192.168.0.20 | 进行输入，以免该地址复制个人计算机或其他网络摄像机的IP地址。
ROP port | 49152 (49152至49299) | 输入ROP连接的端口号。
Subnet mask | 255.255.255.0 | 输入子网掩码。
Default gateway | 192.168.0.1 | 设置默认网关。
Mac address | 仅显示 | 显示MAC地址。

Tally in setting

在网络设置屏幕[Network]中点击[Tally in setting]。

通过TSL协议5.0设置与Tally控制相关的设置。

使用[Set]按钮确认设置。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
Index No. | 1 (1至65534) | 设置由输出Tally的设备设置的Index No.。
Port | 62000 (60000至65535) | 在端口号中输入Tally。

Common

在网络设置屏幕[Network]中点击[Common]。

设置共享网络设置。

使用[Set]按钮确认设置。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
EasyIP Setup accommodate period | 20min. Unlimited | 设置允许从EasyIP Setup Tool Plus运行网络设置的时间。 20min. 在启动本装置仅20分钟后，允许在EasyIP Setup Tool Plus上运行摄像机设置。 Unlimited 允许随时在EasyIP Setup Tool Plus上运行摄像机设置。 EasyIP Setup Tool Plus上显示的摄像机始终启用，可以打开摄像机屏幕。 有关不同服务器的地址设置，请咨询网络管理员。
EasyIP Setup Plus plain text usage | Enable Disable | 设置在与EasyIP Setup Tool Plus通信时是启用还是禁用通信加密。 Enable 通信以明文消息形式发送和接收。 Disable 通信以加密消息形式发送和接收。

页面顶部