- 顶部
- 规格

规格

概要

电源 | 100 V - 240 V AC ()，50 Hz/60 Hz
电流消耗 | 3 A
摄像机的供电能力 | DC () 190 V , 0.6 A

显示安全信息。

工作温度 | 0 ℃ 到 40 ℃
湿度 | 10% 到 90%（无结露）
存储温度 | -20 ℃ 到 60 ℃
尺寸 （宽×高×深） | 424 mm × 88 mm × 401 mm （不包括突出部分）
重量 | 约7.4 kg（仅主机）

基本项目

系统格式 | 1920x1080/59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p

图像输入/输出部分

<HD SDI1-3>端子 | BNC × 3 3G/1.5G-SDI: 0.8 V ［p-p］, 75 Ω
<HD SDI PM>端子 | BNC × 1 1.5G-SDI: 0.8 V ［p-p］, 75 Ω
<RET IN1-2>端子 | BNC × 2 3G/1.5G-SDI: 0.8 V ［p-p］, 75 Ω
<HD SDI PROMPTER IN>端子 | BNC × 1 3G/1.5G-SDI: 0.8 V ［p-p］, 75 Ω
<HD SDI PROMPTER OUT> terminal | BNC × 1 3G/1.5G-SDI: 0.8 V ［p-p］, 75 Ω
<HD TRUNK OUT>端子 | BNC × 1 3G/1.5G-SDI: 0.8 V ［p-p］, 75 Ω
<REF>端子 | BNC × 2 <Input> 3值同步/1 V VBS信号［p-p］，75 Ω <Loop-through output> 3值同步/1 V VBS信号［p-p］，75 Ω
<ANALOG PROMPT IN>端子 | BNC × 1 VBS信号: 1 V ［p-p］, 75 Ω
<ANALOG PROMPT OUT>端子 | BNC × 1 VBS信号: 1 V ［p-p］, 75 Ω

音频输出部分

<MIC1-2>端子 | XLR x 2，3针插头 0dBm/600 Ω

对讲机部分

<INTERCOM>端子 | XLR x 1，5针插孔

其他输入/输出部分

<CAMERA>端子 | 光纤多接口× 1 AK-HCU250MC：Tajimi Electronics Co., Ltd.，AK-HCU250MS：LEMO
<ROP>端子 | 10针× 2
<COMMUNICATION>端子 | 25针× 1
<LAN>端子 | RJ45 × 1

本产品（包括附件）中的符号含义如下:

交流 直流 通电 断电

注意 有关连接电缆最大长度的详细信息，请咨询您的经销商。

页面顶部