- 顶部
- CCU菜单
- AUDIO
- INTERCOM

INTERCOM

此画面为INTERCOM菜单的选择画面。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
4W/RTS | 4W RTS | 选择内部通讯声音I/O方法。
4W INPUT LEVEL | -40dB 至 0dB 至 +20dB （1dB步进） | 切换4W（内部通讯）输入电平。
4W OUTPUT LEVEL | -40dB 至 0dB 至 +20dB （1dB步进） | 切换4W（内部通讯）输出电平。
RTS INPUT LEVEL | -40dB 至 0dB 至 +20dB （1dB步进） | 切换RTS（内部通讯）输入电平。
RTS OUTPUT LEVEL | -40dB 至 0dB 至 +20dB （1dB步进） | 切换RTS（内部通讯）输出电平。
RTS CANCEL LEVEL | -20.0dB 至 +20.0dB （0.5dB步进） | 切换RTS（内部通讯）I/O取消电平。

页面顶部