- 顶部
- CCU菜单
- MAINTENANCE
- SETUP

SETUP

此画面为SETUP菜单的选择画面。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
IRIS SCALE | FULL 2STOP | 设置状态显示画面的IRIS显示范围。
CABLE CONNECTION | HYBRID FIBER | 设置用于连接摄像机的电缆。 HYBRID 使用光纤电缆连接摄像机时选择此选项。 FIBER 仅使用光纤电缆连接摄像机时选择此选项。 选择［FIBER］时，将不会向摄像机供电。此外，将不会显示"OPEN"和"SHORT"错误。
USER BUTTON1 | NONE CHARA BARS | 设置将要分配给前面板上［USER1］按钮的功能。 NONE 无分配 CHARA 字符显示，操作 BARS 彩条ON/OFF
USER BUTTON2 | NONE CHARA MENU/USER1 LOCK BARS | 设置将要分配给前面板上［USER2］按钮的功能。 NONE 无分配 CHARA 字符显示，操作 MENU/USER1 LOCK 使［MENU］按钮和［USER1］按钮失效 （分配了功能，但按下按钮时没有任何效果。） BARS 彩条ON/OFF
TALLY | MAKE V | 选择TALLY信号的输入格式。 MAKE 当TALLY IN H端子和TALLY IN C端子OPEN时，TALLY=OFF。当其MAKE时，TALLY=ON。 TALLY IN H端子通过保护性二极管被提升到+5 V，电阻为2.2 K。最大电流为20 mA或更少。 V 向TALLY IN H端子应用电压时，TALLY为ON，不应用电压时，TALLY为OFF。将TALLY IN C连接到GND。 TALLY IN H和TALLY IN C之间会插入约12.4 kΩ的电阻。可以应用的最高电压为24 V，最大电流为20 mA。

页面顶部