- 顶部
- 简介
- 安装注意事项
- 在机架中安装本装置

在机架中安装本装置

安装机架式适配器

1. 拆除固定到本装置的设置支架(A)。

   使用十字螺丝刀将其拆除。

2. 安装随附的机架式适配器(B)。
   - 不提供安装螺丝。使用借助十字螺丝刀从装置上取下的安装螺丝。

     使用110 N·m或更大的扭矩，拧紧机架式适配器的安装螺丝。

     1. 设置支架
     2. 机架式适配器

在机架中安装本装置

- 使用符合EIA或JIS标准或等效标准的标准19型机架（深度:600 mm或更深）安全安装本装置。
- 使用适合机架的螺丝将本装置安全固定在机架上的适当位置。
- 请确保附加支撑导杆以支撑（A）本装置后部。

  （提供适合机架的支撑导杆。）

  1. 支撑导杆

安装位置

如果使用EIA标准机架 | 如果使用JIS标准机架

注意 安装本装置时，请勿堵塞通风孔。

页面顶部