- 顶部
- 部件及其功能
- 前部面板2

前部面板2

1 | ［ALARM］ 指示灯 | ［ALARM］ 指示灯 当本装置发生故障时亮起。
2 | ［CABLE］ 指示灯 | 表示电缆连接状态的指示灯。 ［OPEN］ 指示灯 本装置和摄像机未通过光纤电缆连接时，此指示灯亮起。 ［SHORT］ 指示灯 连接本装置和摄像机的电缆短路时，此指示灯亮起。
3 | ［PRIV/SYSTEM］ 选择开关 | 此开关用于选择使用内部通讯的呼叫方。 开关位置
PRIV： | 在本装置和摄像机端之间进行私务呼叫。
SYSTEM： | 呼叫系统端和摄像机端上的内部通讯。
4 | ［PROD/ENG］ 选择开关 | 此开关用于选择使用内部通讯的呼叫方。
5 | ［MIC］ 开关 | 此开关用于打开/关闭内部通讯麦克风。 开关位置
ON： | 内部通讯麦克风打开。
OFF： | 内部通讯麦克风关闭。
PTT： | 仅按住此开关时内部通讯麦克风打开。
6 | ［PGM］ 开关 | 此开关用于混合内部通讯的音频。 开关位置
ON： | PGM的声音与内部通讯声音混响。
OFF： | PGM的声音不与内部通讯声音混响。
7 | ［INCOM LEVEL］调整拨盘 | 这些控制器用于调节通过内部通讯听到的声音的音量。
8 | ［PGM LEVEL］调整拨盘 | 此拨盘用于调节内部通讯程序音频混响的音量。
9 | ［CALL］ 按钮 | 此按钮用于呼叫摄像机和ROP。 呼叫期间，亮起红色。
10 | ［INTERCOM］接口 | 此接口用于连接对讲机。 此接口支持与摄像机的对讲机线路通话。

页面顶部