- 顶部
- CCU菜单
- OPERATION
- BAR ID

BAR ID

此画面为BAR ID菜单的选择画面。

＿＿ 表示出厂默认设置。

项目 | 设置值 | 设置详情
BAR ID SWITCH | ON OFF | 显示/隐藏叠加到彩条上的ID。
BRIGHTNESS | 0 至 100% | 设置ID显示的亮度。
ID1 POSITION V | 0 至 05 | 设置ID1显示开始的垂直位置。
ID1 POSITION H | 0 至 15 | 设置ID1显示开始的水平位置。
ID1 | ## （最多16个字符） | 设置摄像机ID1。 可以使用的字符： 字母数字字符、空格， ! # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? ［ ］ _ ˜ 如果输入"##"，该部分将替换为CCU所管理的摄像机编号（1至15）。
ID2 POSITION V | 0 至 05 | 设置ID2显示开始的垂直位置。
ID2 POSITION H | 0 至 15 | 设置ID2显示开始的水平位置。
ID2 | 空白 （最多16个字符） | 设置摄像机ID2。 可以使用的字符： 字母数字字符、空格， ! # % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? ［ ］ _ ˜ 如果输入"##"，该部分将替换为CCU所管理的摄像机编号（1至15）。
OFFSET V | 00 至 89 | 指定字符绘制区在垂直方向上的原点（左上角），以像素为单位。
OFFSET H | 00 至 79 | 指定字符绘制区在水平方向上的原点（左上角），以像素为单位。

页面顶部