- 顶部
- Web 画面
- 使用EasyIP Setup Tool Plus设置装置的设置

# 使用EasyIP Setup Tool Plus设置装置的设置

可以使用提供的EasyIP Setup Tool Plus设置与本装置网络相关的设置。

当需要设置多个单元时，每个都需要单独设置。

如果不能使用EasyIP Setup Tool Plus进行设置，请在CCU菜单中设置本装置和个人计算机（[MAINTENANCE] > [NETWORK]）。

“NETWORK”

注意 在设置了网络设置后，如果相同网络上的另一台设备具有相同的IP地址，将无法正常进行网络操作。以不复制现有IP地址的方式设置IP地址。 请勿从多个EasyIP Setup Tool Plus程序同时为同一台摄像机设置网络设置。 从多台PC连接时，该设备的设置只能从最先连接的PC进行更改。 不能通过路由器从另一子网使用EasyIP Setup Tool Plus。 使用EasyIP Setup Tool Plus更改此设备的设置时，需要使用帐户在Web画面上进行身份验证，因此，如果尚未设置Web画面的初始帐户，则无法进行更改。 “用个人计算机显示Web画面”

设置步骤

1. 启动EasyIP Setup Tool Plus。
2. 点击[Search]按钮。

- 您可以在屏幕顶部的选择菜单中设置要用来进行搜索的网络。

3. 选择要设置的摄像机，然后点击[Network Settings]按钮。

- 点击[Web GUI]按钮将显示所选摄像机的Web画面。

4. 输入网络项目，并点击[Setup]按钮。

- 不支持设置DHCP、DNS和端口号，因此请勿进行这些设置。

5. 输入在Web画面中登记的用户名和密码，然后单击[OK]按钮。

- 输入初始帐户的用户名和密码，或者在Web画面的用户管理屏幕[User mng.]中设置的用户名和密码。

“用个人计算机显示Web画面”

“用户管理屏幕 [User mng.]”

- 点击[OK]按钮后，完成本装置的设置需要大约2分钟。如果在设置完成前关闭了该设备或断开LAN电缆，设置将变为无效。在这种情况下，重复步骤，进行设置。

注意 本装置不支持IPv6。 本装置不支持从EasyIP Setup Tool Plus设置“Administrator Registration”和“Firmware Update”。 引入防火墙（包括软件）时，启用对所有UDP端口的访问。 关于EasyIP Setup Tool Plus的更多详情，请参阅帮助页面。

页面顶部