- 顶部
- 图像监视器（PM）
- 信息显示
- 操作显示

操作显示

通过ROP的操作面板执行以下任何操作时，画面底部会出现对应的操作显示约4秒钟。

- 主增益更改
- 电子快门更改
- 扩展镜更改
- 场景文件更改
- 更改了REF LOAD
- 更改了FILTER

可以通过［MAINTENANCE］菜单 > ［PM OPERATION STATUS］ > ［STATUS DISP TIME］更改显示时间。

项目 | 显示范围 | 备注
MASTER GAIN | 摄像机上的设置值 | 此处显示主增益值。 有关设置值，请参阅摄像机的使用说明书。
SHUTTER | 摄像机上的设置值 | 此处显示电子快门的速度。 有关设置值，请参阅摄像机的使用说明书。
LENS EXT | 1.0 2.0 | 此处显示扩展镜的放大倍率。 当扩展镜的放大倍率设为2×时，会显示［2.0］。否则，会显示［1.0］。
SCENE FILE | OFF 1 至 8 | 此项目指示场景文件名称。
REF LOAD | FACTORY USER1 至 USER3 REF1 至 3 | 指示通过参考调用加载的参考文件正在进行调用。
FILTER | **** （ND/CC滤镜名称） | 此处显示ND滤镜/CC滤镜的名称。

页面顶部