- 顶部
- 连接
- 设备连接

设备连接

- 进行连接之前，请检查本装置及摄像机的电源是否关闭。
- 使用光纤电缆连接本装置和摄像机。

  仅限连接AK-HC3900 / AK-PLV100 摄像机: 请勿连接任何其他型号。

- 使用专用电缆将本装置连接至ROP。
- 当本装置的［POWER］开关设为On，再将摄像机的电源也设为On时，可用ROP控制摄像机。
- 摄像机状态会显示在图像监视器上。

  “图像监视器显示”

  通过菜单操作配置本装置的设置时，菜单画面会显示在图像监视器上。

  “菜单操作”

- 在摄像机和ROP断开电缆之前，请关闭摄像机的电源，再关闭本装置的电源。
- 使用交换式集线器通过IP连接将本装置连接至ROP时，使用提供PoE支持的交换式集线器。
- 使用交换式集线器通过IP连接在本装置上同时运行多个ROP时，最后运行的ROP将予以优先处理。

页面顶部