- 顶部
- 部件及其功能
- 后部面板1

后部面板1

1 | ［HD SDI OUT］ 接口［1］ 至 ［3］ | 这些接口（BNC）用于输出3G/1.5G-SDI信号。 可以从CCU菜单选择输出信号。 连接5C-FB线缆或更好的线缆。
2 | ［HD SDI OUT］接口［4/PM］ | 这些接口（BNC）用于输出1.5G-SDI信号 该输出专用于图像监视器。 连接5C-FB线缆或更好的线缆。
3 | ［HD SDI PROMPT IN］ 和 ［HD SDI PROMPT OUT］ 接口 | 这些接口(BNC)可用于输入3G/1.5G-SDI提示器信号。 从［HD SDI PROMPT OUT］接口输出主动直通信号。 可以输入1080/59.94p/50p/59.94i/50i视频格式。 连接5C-FB线缆或更好的线缆。
4 | ［HD TRUNK OUT］ 接口 | 用于输出输入到摄像机的3G/1.5G HD SDI TRUNK信号。
5 | ［RET1 IN］ 至 ［RET2 IN］接口 | 这些接口（BNC）用于输入SDI信号，以HDTV格式返回图像。 可自动识别3G和1.5G。 连接5C-FB线缆或更好的线缆。
6 | ［ANALOG PROMPT IN］ 和 ［ANALOG PROMPT2 OUT］ 接口 | 这些接口(BNC)可用于输入提示器的SD模拟复合信号。 当电缆未连接到ANALOG PROMPT OUT 接口时，它会自动形成75 Ω 端接。 将电缆连接到此接口可形成75 Ω 端接。
7 | ［REF］ 接口 | 这些接口(BNC)可用于输入基准信号。 可输出黑场(BB)信号和三电平同步信号，并可自动识别信号输入的类型。*1 如果环通输出接口(B) 未连接任何电缆，则环通输出接口会自动端接75 Ω 电 阻。 将电缆连接至环通输出接口时可解除端接75 Ω电阻。 将电缆连接到环通输出接口(B)时，请务必将电缆另一端连接到一个接口。 基准信号输入接口 环通输出 *1：当［CCU MODE］为［1080/23.98psF］时，请输入1080/23.98psF (47.95 Hz)三电平同步信号。 有关每种格式的受支持同步信号的详情，请参阅“前部面板［G/L ON］指示灯规格”。 “G/L 规格”

页面顶部