- Top
- Specifications
- Specifications
- Video input/output

# Video input/output

<HD SDI OUT 1> terminal | BNC × 1 3G/1.5G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω
<HD SDI OUT 2> terminal | BNC × 1 1.5G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω
<UHD/HD SDI OUT 1> terminal | BNC×1 3G/1.5G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω
<UHD/HD SDI OUT 2> terminal | BNC×1 3G/1.5G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω
<UHD/HD SDI OUT 3> terminal | BNC×1 3G/1.5G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω
<UHD/HD SDI OUT 4> terminal | BNC×1 3G/1.5G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

Top of the page