- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［SYSTEM MODE］

［SYSTEM MODE］

打开电源后，不能立即选择［FORMAT］，因为摄像机还在启动。

这不是错误。请稍后再进行操作。

项目 | 设置说明
［FORMAT］ | 设置系统格式。 ［2160/59.94p］、［2160/29.97p］、［2160/23.98p］、［1080/59.94p-120fps］、［1080/59.94p］、［1080/29.97p］、［1080/23.98p］、［2160/50p］、［2160/25p］、［1080/50p-100fps］、［1080/50p］、［1080/25p］ 出厂设置： ［2160/50p］
［COLOR SETTING］ | 设置整个摄像机系统的颜色。 ［NORMAL］ ：与之前的演播室便携式摄像机一样，可以从摄像机 精细调整图像质量。 ［V-LOG］ ：使用可实现广泛的色调和曝光的伽玛曲线。拍摄后必 须进行颜色分级。 出厂设置： ［NORMAL］
注意 当［HDR SW］为［ON］或当［GAMUT］不是［NORMAL］时，无法选择［V-LOG］。
［V-LOG PAINT SW］ | 选择当［COLOR SETTING］为［V-LOG］时是否可以在［PAINT］菜单中进行设置。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
注意 即使将［V-LOG PAINT SW］设置为［ON］，以下功能仍无法设置。 ［PEDESTAL］中的［MASTER PEDESTAL ABS DISP SWITCH］ ［GAMMA/BLACK GAMMA］中的［GAMMA］、［GAMMA MODE SELECT］、［MASTER GAMMA］、［R GAMMA］、［B GAMMA］和［INITIAL GAMMA］ ［DRS］中的［DRS］和［EFFECT DEPTH］ ［LINEAR MATRIX］中的［PRESET MATRIX］ ［COLOR CORRECTION］中的［PRESET MATRIX］
［COLORIMETRY］ | 更改Y/C转换系数。 ［BT.709］、［BT.2020］ 出厂设置： ［BT.709］
注意 当［FORMAT］不是［2160］或当［HDR SW］是［OFF］时，固定为［BT.709］。 当［HDR SW］为［OFF］时，HD-SDI 1和2的输出会变为［BT.709］。
［GAMUT］ | 更改色域。 ［NORMAL］、［WIDE_G］、［WIDE_G2］ 出厂设置： ［NORMAL］
注意 当［FORMAT］不是［2160］时，固定为［NORMAL］。 HD-SDI 1和2的输出固定为［NORMAL］。
［HDR SW］ | — | 启用/禁用HDR模式。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［HD_SDI1 OUT(HDR)］ | 启用/禁用来自〈HD SDI1〉端子的HDR信号。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［HD_SDI2 OUT(HDR)］ | 启用/禁用来自〈HD SDI2〉端子的HDR信号。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［SHOOTING MODE］ | 设置拍摄模式。 ［MODE1］、［MODE2］ 出厂设置： ［MODE1］
［SCAN MODE］ | 选择传感器的扫描模式。 ［NORMAL］、［LOW SKEW］ 出厂设置： ［NORMAL］
［CABLE CONNECTION］ | 设置摄像机与CCU之间的连接方式。 ［HYBRID］、［FIBER］ 出厂设置： ［HYBRID］

页面顶部