- 顶部
- 准备
- 使用外部直流电源

使用外部直流电源

1. 将外部直流电源连接到摄像机的〈DC IN〉端子。
2. 打开外部直流电源的〈POWER〉开关（如果外部直流电源带有〈POWER〉开关）。
3. 将摄像机的〈POWER〉开关设为〈EXT〉。

外部直流电源 连接前请确保外部直流电源的输出电压兼容摄像机的额定电压。 为外部直流电源选择一种输出电流强度，确保其相对所连设备的总电流强度有适当的盈余。 所连设备的总电流强度可使用下列公式进行计算。 总电源功耗÷电压 打开摄像机电源时会产生浪涌电流。打开电源时供电不足可能会导致故障。建议外部直流电源的能力应 是摄像机和打开摄像机电源时联动打开的已连接设备（例如寻像器）总电源功耗的两倍。直流电缆应使 用AWG18（额定横截面积0.824 mm2）或更粗的双芯屏蔽电缆。

检查外部直流电源的直流输出端子与摄像机〈DC IN〉端子的针脚是否对齐，并确保正确地连接电极。 将+12 V 电源错误地连接到GND 端子可能造成火灾或故障。

DC IN
| 1 | UNREG GND
2 | 未使用
3 | 未使用
4 | +12 V
HA16RA-4P（77）（Hirose Electric Co.）

注意 使用外部直流电源时，务必打开外部直流电源的〈POWER〉开关，再将摄像机的〈POWER〉开关设为〈EXT〉。如果按照相反的顺序进行这些操作，外部直流电源的输出电源上升太慢可能造成故障。 即使将摄像机连接到CCU，也可通过外部直流电源进行CCU和ROP操作。摄像机与CCU的距离太长将影响性能。 使用外部直流电源期间，将摄像机连接到CCU时，执行下列操作。 使用光纤电缆连接到CCU。 将［MAIN MENU］ → ［SYSTEM MODE］ → ［CABLE CONNECTION］设为［FIBER］。

页面顶部