- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［NETWORK SETUP］

［NETWORK SETUP］

打开电源后，不能立即选择［NETWORK SETUP］，因为摄像机还在启动。

这不是错误。请稍后再进行操作。

项目 | 设置说明
［IP ADDRESS］ | 设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.30］
［SUBNET MASK］ | 设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］
［DEFAULT GATEWAY］ | 设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.1］
［HTTP PORT］ | 设置HTTP的端口号（使用浏览器访问时的端口号）。 ［1］…［65535］ 出厂设置： ［80］
［ROP PORT］ | 设置连接到ROP时的端口号。 ［49152］、［49200］…［49299］ 出厂设置： ［49152］
［SET EXECUTE］ | 选择是否执行已配置的设置。 ［NO］、［YES］
［MAC ADDRESS］ | 显示MAC地址。（此项不能更改。）

页面顶部