- 顶部
- Web界面
- 设置网络
- 使用EASY IP Setup Software配置摄像机

使用EASY IP Setup Software配置摄像机

可使用EASY IP Setup Software设置此设备的网络设置。

如需配置多个摄像机，必须配置各个摄像机的设置。

如不能通过EASY IP Setup Software进行设置时，通过［MAIN MENU］ → ［NETWORK SETUP］分别设置此设备和电脑。

注意 配置网络后，如果某个IP地址与同一网络中其他设备冲突，摄像机将不能正常工作。务必避免IP地址冲突。 请勿在运行EASY IP Setup Software的多台电脑上同时配置单台摄像机的网络。 不能在另外的子网通过路由器使用EASY IP Setup Software。 EASY IP Setup Software早期版本（Ver.4.25或更早版本）不会显示和配置本摄像机。

设置步骤

1. 启动EASY IP Setup Software。
2. 点击［Search］按钮。（图1）
3. 点击需配置摄像机的MAC地址/IPv4，然后点击［Network Settings］按钮。（图2）
   - 如果存在IP地址冲突，对应摄像机的［IPv4 overlap］字段中将显示存在冲突地址的摄像机编号。
   - 点击［Access Camera］按钮，显示所选摄像机的［Live］画面。
4. 输入网络的各个项目，然后点击［Save］按钮。（图3）
   - 此摄像机仅支持［Fixed IP］连接模式。由于不支持DHCP，请勿将连接模式设为DHCP。
   - 点击［Save］按钮后，完成摄像机配置需要约两分钟。

     在配置完成之前断开交流适配器或LAN电缆将造成设置无效。在此情况下，再次配置设置。

注意 本摄像机不支持IPv6。 如果使用防火墙（包括软件），设置所有UDP端口的访问权限。 本摄像机不支持DNS。

页面顶部