- 顶部
- Web界面
- ［Setup］画面
- ［Basic］画面

［Basic］画面

项目 | 设置说明
［Camera title］ | 输入摄像机的名称。 点击［Set］按钮在摄像机名称显示区显示刚才输入的名称。 出厂设置值为摄像机的产品编号。 可输入0至20个单字节字符。 可使用的字符 单字节数字： 0123456789 单字节字母（大/小写）： ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 单字节符号： !#$%'()*+,-./:;<=>?@［］^_`{|}~\
［Automatic installation of viewer software］ | 配置显示插件程序的自动安装。 ［On］：自动安装显示插件软件。 ［Off］：不自动安装显示插件软件。 出厂设置： ［On］
［Smoother live video display on the browser（buffering）］ | 配置使用显示插件程序显示摄像机图像的设置。 ［On］：在电脑上临时保存摄像机上的图像，使图像显示更平滑。 ［Off］：不在电脑上保存摄像机上的图像，实时显示图像。 如果电脑上未安装显示插件程序Network Camera View 4S，则在电脑上不能进行图像显示和音频播放。 可在［Setup］画面中［Maintenance］的［Product info.］选项卡中查看已自动安装显示插件软件的次数。 出厂设置： ［On］

页面顶部