- 顶部
- Web界面
- ［Live］画面
- 部件名称或功能（［Live］画面）

部件名称或功能（［Live］画面）

主区域（IP图像显示区）

此区域显示已连接摄像机的IP图像。

在此区域操作鼠标滚轮可使用显示插件软件的数字变焦功能。（Windows）

- 取决于使用的电脑，OS的绘图处理器（GDI）可能存在限制，在拍摄场景发生重大变化时图像可能造成撕裂现象（部分图像显示出现差异）。
- 在Windows电脑上，当［H.264 transmission］设为［On］，将显示H.264视频或JPEG图像。如果将其设为［Off］，则仅显示JPEG图像。

  此外，无论［H.264 transmission］设置如何，OS X（Mac）电脑上仅显示JPEG 图像。不能显示H.264 视频。（［H.264 transmission］）

- 如果［H.264 transmission］设为［On］，无论是否传输H.264视频，JPEG图像的刷新率可能降低。
- 取决于网络环境、电脑规格、被摄主体和访问摄像机的用户数，JPEG图像的刷新率可能降低。
- 最多可有14个用户同时访问摄像机，包括接收H.264图像的用户和接收JPEG图像的用户。

  但取决于［Bandwidth control（bitrate）］和 ［Max bit rate（per client）］，访问限制可能小于14个用户。

- 如果用户数超过上限，将出现指示访问超过限制的消息。（Windows）

［Compression］按钮

此按钮用于在H.264图像和JPEG图像之间切换显示。

被选中按钮上的字符变为绿色。

1. ［H.264］
2. 显示H.264图像。（Windows）
3. 如需启用［H.264］按钮，在IP 视频设置中将［H.264(1)］至［H.264(4)］的［H.264 transmission］ 设为［On］。（［H.264 transmission］）
4. ［JPEG］
5. 显示JPEG图像。

在以下情况下，［Compression］按钮的选择状态将恢复［Video over IP］选项卡［Initial display settings for "Live" page］的［Stream］中的设置。（Windows）

- 退出画面进入另一画面时
- 刷新画面时

［stream］按钮

仅在H.264图像显示时显示此按钮。（Windows）

按照［H.264(1)］/［H.264(2)］/［H.264(3)］/［H.264(4)］中的设置显示图像。

被选中按钮上的字符变为绿色。

1. ［1］
2. 按照［H.264(1)］中的设置显示主区域图像。（H.264）
3. ［2］
4. 按照［H.264(2)］中的设置显示主区域图像。（H.264）
5. ［3］
6. 按照［H.264(3)］中的设置显示主区域图像。（H.264）
7. ［4］
8. 按照［H.264(4)］中的设置显示主区域图像。（H.264）

在以下情况下，［stream］按钮的选择状态将恢复［Video over IP］选项卡［Initial display settings for "Live" page］的［Stream］中的设置。（Windows）

- 退出画面进入另一画面时
- 刷新画面时

如果所选H.264图像的分辨率设为［1920×1080］或 ［1280×720］，显示的图像可能小于实际尺寸，这取决于Web浏览器的画面尺寸。

［Image quality］按钮

仅在JPEG图像显示时显示此按钮。

按照［Image quality(JPEG)］中的设置显示图像。

被选中按钮上的字符变为绿色。

1. ［1］
2. 按照［Image quality(JPEG)］［Quality1］中的设置显示图像。（JPEG）
3. ［2］
4. 按照［Image quality(JPEG)］［Quality2］中的设置显示图像。（JPEG）

在以下情况下，［Image quality］按钮的选择状态将恢复［Video over IP］选项卡［Initial display settings for "Live" page］的［Image quality(JPEG)］中的设置。

- 退出画面进入另一画面时
- 刷新画面时

［Image Capture Size］按钮

仅在JPEG图像显示时显示此按钮。

此按钮切换主区域中显示的图像尺寸。

被选中按钮上的字符变为绿色。

1. ［1920×1080］
2. 主区域中显示的图像分辨率为1920 × 1080。
3. ［1280×720］
4. 主区域中显示的图像分辨率为1280 × 720。
5. ［640×360］
6. 主区域中显示的图像分辨率为640 × 360。
7. ［320×180］
8. 主区域中显示的图像分辨率为320 × 180。
9. ［160×90］
10. 主区域中显示的图像分辨率为160 × 90。

按照［Video over IP］选项卡 - ［JPEG］中［JPEG(1)］、［JPEG(2)］和［JPEG(3)］设置的分辨率显示图像。

如果分辨率设为［1920×1080］或［1280×720］，显示的图像可能小于实际尺寸，这取决于Web浏览器的画面尺寸。

在以下情况下，［Image Capture Size］按钮的选择状态将恢复［Video over IP］选项卡［Initial display settings for "Live" page］的［Stream］中的设置。

- 退出画面进入另一画面时
- 刷新画面时

全屏显示按钮/快照按钮

全屏显示图像。（全屏显示按钮）

捕获快照。（快照按钮）

1. 全屏显示按钮（左）
2. 全屏显示图像。
3. 主区域中以缩小的尺寸显示图像时，按此按钮一次可在主区域以实际分辨率显示图像。
4. 以原始分辨率显示图像时，则以全屏显示图像。
5. 如需返回［Live］画面，在全屏显示时按电脑键盘上的Esc键。
6. 或者，在全屏显示期间右击鼠标，然后点击［Back］。
7. 快照按钮（右）
8. 捕获快照静态图像并在另外的窗口中显示图像。
9. 右击此按钮将显示弹出按钮，选择［Save］可在电脑上保存此图像。
10. 选择［Print］将图像输出到打印机。

注意 可能要求以下配置。 在Internet Explorer的菜单栏中，选择［工具］ - ［Internet选项］ - ［安全性］选项卡中的［受信任的站点］，然后点击［站点］。将摄像机的地址添加到“受信任的站点”的“站点”。 取决于网络环境等，如果快照捕获超过一定时间，可能不显示图像。

页面顶部