- 顶部
- 概要
- 使用摄像机之前

使用摄像机之前

- 连接到CCU

- 将本摄像机连接到已正确接地的指定CCU。
  - 拍摄淡色图像时使用适当的照明
- 为了使图像颜色清晰，使用适当的拍摄照明。
- 在荧光照明条件下，可能无法正确地再现颜色。根据需要，选择适当的照明。
- 在过于明亮的地方，使用ND滤镜。
  - 连接或断开电缆之前应关闭电源
- 连接或断开电缆之前应关闭设备电源。
  - 摄像机的处理
- 请勿让摄像机跌落或对摄像机施加强烈冲击或震动。否则可能造成故障。
  - 请勿触摸光学系统部件
- 光学系统部件是摄像机的“生命”。取下镜头时（或在其他类似情况下），请勿触摸光学系统。 如果附着有灰尘，使用摄像机专用气吹或镜头纸小心地清除灰尘。
  - 请勿对着阳光或激光束拍摄图像
- 长时间对着阳光或激光束拍摄可能损坏MOS。
  - 在雨中或雪中或在沙滩或岸边使用
- 使用防雨罩（选购）等以防水溅入或进入摄像机。
  - 湿度和灰尘
- 在高湿度和多灰尘的地方，摄像机的内部部件容易受损。避免这类地方。
- 使用防护罩覆盖不使用的端子。
  - 使用温度范围
- 在以下条件下使用摄像机可能对摄像机的图像质量或内部部件造成不良影响。避免这类地方。

  温度为−10 °C 或以下的低温环境

  温度为45 °C 或以上的高温环境

- 在低温环境中需要先进行预热。使用摄像机前应确认 未点亮。
  - 清洁
- 关闭电源，然后使用干布清洁摄像机。如果使用干布无法清除灰尘，试着将布浸上厨房洗洁剂，然后小心地擦去灰尘。
- 清洁镜头时，使用（眼镜或相机专用）镜头纸。
  - 光纤接口
- 如果光纤接口变脏，光信号的传输和接收状况将会变差。因此请务必清洁此接口。（〈OPT〉指示灯）
  - 冷却风扇
- 摄像机配有一台内置冷却风扇。
- 冷却风扇属于易耗品。使用约50,000小时后，应更换冷却风扇。务必与您的经销商联系进行更换。
  - 外围设备与软件
- 连接到AK-UC3300MC/AK-UC3300MS的外围设备（CCU和ROP）的软件可能需要更新。
- 有关详情，请与您的经销商联系。
  - 摄像机大约每年需进行一次内部清洁，详情请向经销商咨询。
- 继续使用内部积灰的摄像机可能造成火灾或故障。
  - 本产品使用的软件的信息
- 本产品包括经GNU通用公共许可证（GPL）和GNU宽通用公共许可证（LGPL）许可的软件，客户可以获取、修改或重新分发该软件的源代码。

  本产品包括经过MIT许可的软件。

  本产品包括经过BSD许可的软件。

  有关获取源代码的详情，请访问以下网站。

  https://pro-av.panasonic.net/

  不过，请不要询问Panasonic有关所获取源代码的问题。

页面顶部