- 顶部
- Web界面
- ［Setup］画面
- ［User mng.］画面

［User mng.］画面

［User mng.］画面进行验证注册，限制从电脑可访问此设备的用户或电脑（IP地址）。

［User mng.］画面包括［User auth.］选项卡和［Host auth.］选项卡。

［User auth.］选项卡

进行验证注册，限制从电脑访问此设备的用户。

最多可登记18个用户。

注意 如果在30秒内使用同一IP地址的电脑的认证失败八次或以上（认证错误），则将在一段时间内无法访问摄像机。

项目 | 设置说明
［User auth.］ | 选择是否进行用户认证。 ［On］：进行用户认证。 ［Off］：不进行用户认证。 出厂设置： ［Off］
［Authentication］ | 设置用户认证采用的认证方式。 ［Digest or Basic］：采用摘要认证或基本认证。 ［Digest］：采用摘要认证。 ［Basic］：采用基本认证。 更改［Authentication］设置后，退出Web浏览器后重新访问。 在此设置的验证指访问Web界面验证方式。对于与控制器的连接，此方式始终是摘要认证。 出厂设置： ［Digest or Basic］
［User name］ | 输入用户名。 可输入的字符数：1至32 不可输入的字符：双字节和单字节符号" & : ; \ 输入已登记的用户并点击［Set］按钮将覆盖用户信息。
［Password］ ［Retype password］ | 输入密码。 可输入的字符数：4至32 不可输入的字符：双字节和单字节符号" &
［Access level］ | 设置用户的访问等级。 ［1. Administrator］：允许完全的摄像机操作。 ［2. Live only］：仅允许显示［Live］画面。不能进行操作或设置。 出厂设置： ［2. Live only］
［User check］ | 点击［User check］中的 可查看已登记的用户。 已登记用户显示为“已登记的用户名［Access level］”。（示例： admin［1］） 点击右侧的［Delete］按钮删除选定的用户。

［Host auth.］选项卡

登记主机认证信息，限制可访问摄像机的电脑（IP地址）。

项目 | 设置说明
［Host auth.］ | 选择是否进行主机认证。 ［On］：进行主机认证。 ［Off］：不进行主机认证。 出厂设置： ［Off］
［IP address］ | 输入允许访问摄像机的电脑IP地址。 输入的主机名称不能是IP地址。 如果输入了子网IP 地址/ 掩码长度，根据子网限制可访问摄像机 的电脑。如果输入192.168.0.1/24 并选择［1. Administrator］作为 ［Access level］，则192.168.0.1 至192.168.0.254 且访问等级为［1. Administrator］的电脑可访问摄像机。 输入已登记的IP 地址并点击［Set］按钮将覆盖主机信息。
［Access level］ | 设置主机的访问等级。 ［1. Administrator］：允许完全的摄像机操作。 ［2. Live only］：仅允许显示［Live］画面。不能进行操作或设置。 出厂设置： ［2. Live only］
［User check］ | 点击［Host check］的 查看已登记主机的IP 地址。 已登记主机显示为“已登记的IP 地址和访问等级”。（示例： 192.168.0.21［1］） 点击右侧的［Delete］按钮删除选定的主机（IP 地址）。

页面顶部