- 顶部
- Web界面
- 显示Web界面
- Web界面注释

Web界面注释

IP地址和子网掩码

将电脑的IP地址设为私有地址范围内与摄像机地址不同的地址，设置与摄像机相同的子网掩码地址。

摄像机的IP地址和子网掩码（出厂设置）

- IP 地址： 192.168.0.30
- 子网掩码：255.255.255.0
- 私有地址范围：192.168.0.0至192.168.0.255

显示Web界面的电脑环境要求

有关显示Web 界面所需电脑环境的详情，请参阅“电脑环境要求”。

［Setup］画面中的部分功能仅可在运行Windows的电脑上使用。在运行OS X（Mac）的电脑上无法使用这些功能。

（Windows）表示仅用于Windows的功能。

如需在运行Windows 的电脑上显示摄像机的IP 画面，必须安装显示插件软件Network Camera View 4S。运行OS X（Mac）的电脑无需此软件。（安装显示插件软件）

页面顶部