- 顶部
- 概要
- 在系统中使用摄像机
- 基本配置设备

基本配置设备

基本系统配置包括镜头、广播级4K演播室便携式摄像机、寻像器、摄像机控制单元（CCU）和遥控操作面板（ROP）。

部件名称 | 部件号 | 备注
1.5英寸HD寻像器 | AJ-CVF50MC | 此寻像器是用于广播级4K演播室便携式摄像机的寻像器。
3.45英寸彩色寻像器 | AG-CVF10MC AG-CVF15MC AJ-CVF25MC | —
7英寸LCD彩色寻像器 | AK-HVF75MC | —
9英寸LCD彩色寻像器 | AK-HVF100MC | 此寻像器是用于广播级4K演播室便携式摄像机的液晶寻像器。
镜头 | FUJINON/CANON | —
摄像机控制单元（CCU） | AK-UCU600MC/AK-UCU600MS | 这是广播级4K演播室便携式摄像机的摄像机控制单元。 它通过光纤电缆连接到广播级4K演播室便携式摄像机。 请勿连接除AK-UCU600MC/AK-UCU600MS之外的任何设备。
遥控操作面板（ROP） | AK-HRP1000MC AK-HRP1005MC AK-HRP250MC | 使用ROP电缆将此设备连接到CCU，用于遥控摄像机、CCU和镜头。

页面顶部