- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［IN/OUT SELECT］

［IN/OUT SELECT］

项目 | 设置说明
［CALL TALLY］ | 设置是否在获得调用时点亮尾TALLY指示灯。 ［OFF］：关闭。 ［R］：红色TALLY 指示灯亮起。 ［T］：向上TALLY 指示灯亮起。 ［R&T］：红色TALLY 和向上TALLY 指示灯亮起。 出厂设置: ［OFF］
［TALLY GUARD］ | 当TALLY指示灯点亮时启用/禁用自动白平衡、自动黑平衡和自动设置。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［HD-SDI1 OUT］ | 配置〈HD SDI1〉端子的视频输出。 ［CAM］：输出摄像机图像。 ［HD PROMPT］：输出HD 提示视频图像。 出厂设置： ［CAM］
［HD-SDI1 OUTPUT FORMAT］ | 设置〈HD SDI1〉端子视频输出的信号格式。 ［1080i］、［1080P］、［720P］ 出厂设置： ［1080i］
［HD-SDI1 OUTPUT ITEM］ | 选择在〈HD SDI1〉端子图像输出上叠加字符的细节。 ［MENU ONLY］：仅在菜单上显示。 ［STATUS］：显示与寻像器中相同的所有字符。 出厂设置： ［MENU ONLY］
［HD-SDI1 CHAR］ | 设置是否在〈HD SDI1〉端子的图像输出上叠加字符。 当输出格式为［720P］时，不能设置此项。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［HD-SDI1 CHAR SIZE］ | 设置在〈HD SDI1〉端子图像输出上叠加字符的大小。 ［LARGE］、［SMALL］ 出厂设置： ［SMALL］
［HD-SDI1 3G-SDI］ | 当〈HD SDI1〉端子的视频输出为3G格式时，设置输出格式。 ［LEVEL-A］、［LEVEL-B］ 出厂设置： ［LEVEL-A］
［HD-SDI2 OUT］ | 配置〈HD SDI2〉端子的视频输出。 ［CAM］：输出摄像机图像。 ［VF］：输出寻像器图像。 ［RET］：输出返回图像。 ［RET1］、［RET2］、［RET3］、［RET4］：输出固定返回图像。 出厂设置： ［VF］
［HD-SDI2 OUTPUT FORMAT］ | 设置〈HD SDI2〉端子视频输出的信号格式。 ［1080i］、［1080P］、［720P］ 出厂设置： ［1080i］
注意 仅当［HD-SDI2 OUT］为［CAM］时可选。
［HD-SDI2 OUTPUT ITEM］ | 选择在〈HD SDI2〉端子图像输出上叠加字符的细节。 ［MENU ONLY］：仅在菜单上显示。 ［STATUS］：显示与寻像器中相同的所有字符。 出厂设置： ［MENU ONLY］
［HD-SDI2 CHAR］ | 设置是否在〈HD SDI2〉端子的图像输出上叠加字符。 当输出格式为［720P］时，不能设置此项。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［HD-SDI2 CHAR SIZE］ | 设置在〈HD SDI2〉端子图像输出上叠加字符的大小。 ［LARGE］、［SMALL］ 出厂设置： ［SMALL］
［HD-SDI2 3G-SDI］ | 当〈HD SDI2〉端子的视频输出为3G格式时，设置输出格式。 ［LEVEL-A］、［LEVEL-B］ 出厂设置： ［LEVEL-A］
［HD-SDI2 POWER］ | 启用/禁用〈HD SDI2〉端子的电源。 ［ACTIVE］、［SAVE］ 出厂设置： ［ACTIVE］
［AUX I/O］ | 配置〈AUX〉端子的视频输出。 ［PMT2 OUT］、［HD TRUNK］ 出厂设置： ［PMT2 OUT］
［VF OUT］ | 配置〈VF〉端子的视频输出。 ［Y/C］、［R］、［G］、［B］、［NAM］ 出厂设置： ［Y/C］
［TRUNK1］ | 设置〈TRUNK〉端子的串行接口标准。 ［RS422］、［RS232C］ 出厂设置： ［RS422］
［TRUNK2］ | 设置〈TRUNK〉端子的串行接口标准。 ［RS422］、［RS232C］ 出厂设置： ［RS422］
［BACK LIGHT］ | 设置背光亮度。 ［1］…［70］ 出厂设置： ［20］
［LAN］ | 设置〈LAN〉端子的使用。 ［TRUNK］、［PC］ 出厂设置： ［PC］
［T-BAR CONNECT］ | 设置是否连接T-BAR设备。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［LENS I/F］ | 设置镜头接口。 ［ANALOG］、［SERIAL］ 出厂设置： ［SERIAL］
［DISPLAY STATUS/BAR OSD］ | ［CAM ID CHARACTER］ | 设置摄像机名称。
［GEN-LOCK］ | ［H PHASE-COARSE］ | 粗略调节水平同步的相位。 ［−5］…［+5］ 出厂设置: ［0］
［H PHASE-FINE］ | 精细调节水平同步的相位。 ［−100］…［+100］ 出厂设置: ［0］

页面顶部