- 顶部
- Web界面
- ［Setup］画面
- ［Maintenance］画面

［Maintenance］画面

检查系统日志，确认软件版本，或初始化摄像机。

画面包括三个选项卡，即［Product info.］、［Default reset］和［Back up］。

［Product info.］选项卡

显示摄像机的软件版本。

显示摄像机信号，例如［Model no.］、［MAC address］和［Firmware version］。

项目 | 设置说明
［Model no.］ | 显示摄像机的型号。
［MAC address］ | 显示摄像机的MAC地址。
［Firmware version］ | ［CPU Software - CAM MAIN］：显示摄像机的主软件版本。 ［CPU Software - NETWORK］：显示网络组件的软件版本。 ［EEPROM - ROM TABLE］：显示摄像机台的版本。 ［FPGA - CAM FPGA］：显示摄像机的FPGA 版本。 ［FPGA - AVIO FPGA1］：显示图像处理组件的FPGA1 版本。 ［FPGA - AVIO FPGA2］：显示图像处理组件的FPGA2 版本。 ［FPGA - INCOM FPGA］：显示图像电源和音频控制组件的FPGA 版本。
［Viewer software installation counter］ | 显示已从摄像机自动安装的显示插件软件的次数。

［Default reset］选项卡

初始化摄像机的设置数据，重启摄像机。

项目 | 设置说明
［Reset to the default (Except the network settings)］ | 通过点击［Execute］按钮，将摄像机配置重置为默认设置。 用于登录的用户名和密码也被重置为其默认值（admin/12345）。 执行重置操作后，在约三分钟内不能操作摄像机。 以下设置项目不会被重置。 所有［IPv4 network］项目 ［HTTP port］ ［Line speed］ ［Bandwidth control（bitrate）］

［Back up］选项卡

可将与网络相关的设置保存到电脑，或将电脑中保存的设置应用到摄像机。

项目 | 设置说明
［Download］ | 将摄像机与网络相关的设置保存到电脑。（将摄像机与网络相关的设置保存到电脑（［Download］）
［Upload］ | 使用下载功能将电脑中保存的设置文件上传。（将电脑中保存的设置应用到摄像机（［Upload］）

- 将摄像机与网络相关的设置保存到电脑（［Download］）

执行以下步骤，将摄像机与网络相关的设置保存到电脑。

在下载操作的过程中，请勿关闭摄像机电源。

从下载开始到结束前，请勿进行任何操作。

1. 点击［Download］的［Execute］按钮。

   将显示保存目的地对话框。

2. 指定保存目标文件夹，然后点击［OK］按钮。

   将保存数据。

- 将电脑中保存的设置应用到摄像机（［Upload］）

执行以下步骤，将使用下载功能在电脑中保存的设置摄像机设置文件上传，［Download］将设置应用到摄像机。

上传数据时，使用通过摄像机下载的文件。

请勿更改已下载文件的扩展名（.ndt）。

在上传操作的过程中，请勿关闭摄像机电源。

从上传开始到结束前，请勿进行任何操作。

1. 点击［Upload］上的［Browse...］按钮，指定已下载的软件。
2. 点击［Execute］按钮。

   将显示一个消息对话框。

3. 点击［OK］按钮。

   上传将开始。

   当上传完成时，将显示一个消息对话框。

4. 点击［OK］按钮。

   摄像机将自动重启。

页面顶部