- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［PAINT(V-LOG)］

［PAINT(V-LOG)］

［COLOR TEMP SETTING］

项目 | 设置说明
［COLOR TEMP PRESET］ | ［COLOR TEMP PRE SWITCH］ | 启用/禁用色温调节。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置: ［OFF］
［COLOR TEMP］ | 当［COLOR TEMP PRE SWITCH］设置为［ON］时设置色温。 ［2000K］…［15000K］ 出厂设置： ［3200K］
［G AXIS］ | 启用/ 禁用色温调节。 ［−400］…［400］ 出厂设置: ［0］
［COLOR TEMP ACH/BCH］ | ［COLOR TEMP ACH］ | 当［COLOR TEMP PRE SWITCH］设置为［ON］时设置色温。 ［2000K］…［15000K］ 出厂设置： ［3200K］
［G AXIS ACH］ | 根据色温设置绿色校正电平。 ［−400］…［400］ 出厂设置: ［0］
［COLOR TEMP BCH］ | 当［COLOR TEMP PRE SWITCH］设置为［ON］时设置色温。 ［2000K］…［15000K］ 出厂设置： ［3200K］
［G AXIS BCH］ | 根据色温设置绿色校正电平。 ［−400］…［400］ 出厂设置: ［0］

［DNR］

项目 | 设置说明
［DNR SW］ | 启用/禁用降噪功能。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［ON］
［DNR LEVEL］ | 设置降噪等级。 ［1］…［5］ 出厂设置： ［3］

页面顶部