- 顶部
- 准备
- 寻像器的屏幕显示

寻像器的屏幕显示

寻像器画面上会显示广播级4K演播室便携式摄像机设置和指示操作状态的消息。

下图显示了所有可显示项目的位置。

1. 摄像机模式显示
2. 指示摄像机图像模式。
   - ［59.94p］
   - ［50p］
   - ［29.97p］
   - ［25p］
   - ［23.98p］
   - ［120p］
   - ［100p］
3. HDR模式显示
4. 当格式为HDR时显示。
5. 系统模式显示
6. 指示系统频率。
   - ［2160/59.94p］
   - ［2160/50p］
   - ［2160/29.97p］
   - ［2160/25p］
   - ［2160/23.98p］
   - ［1080/59.94p］
   - ［1080/50p］
   - ［1080/29.97p］
   - ［1080/25p］
   - ［1080/23.98p］
7. 警告显示（预热）
8. 由于设备内部温度低，在启动时进行预热期间显示。
9. 警告显示（设备）
10. 当设备状况存在异常时显示。
    - 风扇异常停止。
    - 内部温度过高。
    - 直流输出电压超限。（各输出的总和）
    - 光线接收水平存在问题。
11. 无法隐藏显示。
12. 警告显示（风扇停止）
13. 当风扇停止时显示。
14. 警告显示（菜单显示）
15. 在CCU中显示摄像机菜单。无法在摄像机上操作此菜单。
16. 返回ID显示
17. 显示当前返回输出编号的返回ID。
18. 显示在［MAIN MENU］ → ［RETURN SETTING］ → ［RETURN1 ID］至［RETURN4 ID］中设置的ID（字符串）。
19. 出厂设置中设置了以下返回ID（字符串）。
    - ［RET1］（输出［RETURN1］时）
    - ［RET2］（输出［RETURN2］时）
    - ［RET3］（输出［RETURN3］时）
    - ［RET4］（输出［RETURN4］时）
20. 监视器输出信号显示
21. 指示输出到监视器画面的信号类型。
22. 使用［MAIN MENU］ → ［IN/OUT SELECT］ → ［VF OUT］配置信号设置。
    - ［R］
    - ［G］
    - ［B］
    - ［Y/C］
    - ［NAM］
23. 高灵敏度模式显示
24. 当设定［MAIN MENU］ → ［SYSTEM MODE］ → ［SHOOTING MODE］ → ［MODE1］时显示。
25. 电压显示
26. 指示来自电源的电压。
27. 对焦辅助放大显示
28. 如对焦辅助放大显示功能已启用，则显示此功能。
29. ND滤镜显示
30. 指示所选的ND滤镜值。
    - ［1］
    - ［2］
    - ［3］
    - ［4］
31. 〈WHITE BAL〉开关位置显示
32. 指示所选的开关位置。
    - ［A］：当〈WHITE BAL〉开关设为〈A〉时
    - ［B］：当〈WHITE BAL〉开关设为〈B〉时
    - ［P］：当〈WHITE BAL〉开关设为〈PRST〉时
33. 色温显示
34. 指示摄像机中设置的色温。
35. 此色温可以是进行自动白平衡时在内存中保存的值，或是在菜单中配置的值。
36. 快门速度显示
37. 根据各设置指示快门速度。
38. 有关设置值的详细信息，参见［MAIN MENU］→［SWITCH MODE］→［SHUTTER SPEED］。
39. 主增益显示
40. 指示［MAIN MENU］ → ［SWITCH MODE］ → ［GAIN SETTING］ → ［LOW GAIN］/［MID GAIN］/［HIGH GAIN］中设置的值。
    - ［−6dB］ 至 ［36dB］
41. 偏移增益显示
42. 指示［MAIN MENU］ → ［SWITCH MODE］ → ［GAIN SETTING］ → ［OFFSET LOW GAIN］/［OFFSET MID GAIN］/［OFFSET HIGH GAIN］中设置的值。
    - ［−2.9dB］ 至［+2.9dB］
43. 动态范围延伸器显示
44. 动态范围延伸器功能激活时显示。
45. 色差补偿显示
46. 色差补偿功能激活时显示。
47. 数字增距显示
48. 使用数字增距时显示。
49. 镜头增距显示
50. 使用镜头增距时显示。
51. 光圈显示
52. 指示光圈设置值（F值）或［OPEN］/［CLOSE］。F值为近似值。
53. 未连接镜头电缆时，显示［NC］。
54. F下降显示
55. 当发生F下降时显示。

    注意 根据镜头型号，可能不支持显示。 详情请咨询镜头厂商。

56. 变焦位置显示
57. 指示变焦位置。
    - ［Z00］ 至 ［Z99］

    注意 在使用带变焦位置输出的镜头时，显示变焦位置。

58. 对焦位置显示
59. 指示对焦位置。
    - ［00］ 至 ［99］

    注意 在使用带对焦位置输出的镜头时，显示对焦位置。

60. 对焦信息显示
61. 显示对焦的对焦信息。

    注意 仅在安装具备对焦信息发回功能的自动对焦镜头时，显示此信息。

62. 光感电平显示
63. 指示摄像机收到的光信号电平。
64. 摄像机警告和信息显示区
65. 显示指示发生错误、摄像机设置、调节进程和调节结果的消息（约三秒钟）。
66. 音频输入通道和电平表
67. 指示〈MIC 1〉端子（音频输入1）和〈MIC 2〉端子（音频输入2）。

页面顶部