- 顶部
- 规格
- 接头信号详细信息

接头信号详细信息

OPT FIBER
| 1 | OPT-TX（Mark Band=IN）
2 | OPT-RX（Mark Band=OUT）
3 | AC240 V（C）
4 | AC240 V（H）
5 | STBY-SIG
6 | STBY-CONT
TAJIMI ELECTRONICS
| 1 | OPT-TX（Mark Band=IN）
2 | OPT-RX（Mark Band=OUT）
3 | STBY-SIG
4 | STBY-CONT
5 | AC240 V（C）
6 | AC240 V（H）
LEMO

INTERCOM
| 1 | TALK GND
2 | TALK
3 | RECEIVE GND
4 | RECEIVE CH1
5 | RECEIVE CH2
HA16PRH-5S（Hirose Electric Co.）

RET CTRL
| 1 | INTERCOM1 MIC ON
2 | INTERCOM2 MIC ON
3 | GND
4 | RET CONT3
5 | RET CONT1
6 | RET CONT2
HR10A-7R-6SB（73）（Hirose Electric Co.）

DC IN
| 1 | UNREG GND
2 | 未使用
3 | 未使用
4 | +12 V
HA16RA-4P（77）（Hirose Electric Co.）

EXT IO
| 1 | CRANE DATA（H）
2 | CRANE DATA（C）
3 | CRANE CONT（H）
4 | CRANE CONT（C）
5 | GND
6 | CRANE INTERCOM RECEIVE
7 | CRANE INTERCOM RECEIVE GND
8 | CRANE INTERCOM TALK
9 | CRANE INTERCOM TALK GND
10 | CRANE PGM1 LEVEL
11 | CRANE PGM2 LEVEL
12 | 未使用
13 | 未使用
14 | G TALLY VF
15 | R TALLY VF
16 | T TALLY VF
17 | CRANE ACT
18 | UNREG +12 V
19 | 未使用
20 | UNREG GND
HR10A-13R-20SC（Hirose Electric Co.）

REMOTE
| 1 | CAM DATA（H）
2 | CAM DATA（C）
3 | CAM CONT（H）
4 | CAM CONT（C）
5 | 未使用
6 | 未使用
7 | 未使用
8 | 未使用
9 | UNREG +12 V
10 | UNREG GND
HR10A-10R-10SC（Hirose Electric Co.）

MIC（前）
| 1 | GND
2 | AUDIO IN（H）
3 | AUDIO IN（C）
HA16PRM-3SG（Hirose Electric Co.）

MIC（后）
| 1 | GND
2 | AUDIO IN（H）
3 | AUDIO IN（C）
HA16PRM-3SG（Hirose Electric Co.）

DC OUT 1.0 A
| 1 | GND
2 | R TALLY（集电极开路）
3 | G TALLY（集电极开路）
4 | UNREG +12 V（最大1.0 A）
HR10A-7R-4SC（Hirose Electric Co.）

EARPHONE
— | 1 | GND
2 | AUDIO OUT1
3 | AUDIO OUT2

TRUNK
| 1 | CMD OUT0（H）
2 | CMD OUT0（C）
3 | CMD IN0（H）
4 | CMD IN0（C）
5 | CMD OUT1（H）
6 | CMD OUT1（C）
7 | CMD IN1（H）
8 | CMD IN1（C）
9 | 未使用
10 | GND
11 | 未使用
12 | 未使用
HR10A-10R-12SC（Hirose Electric Co.）

LENS
| 1 | RET-SW
2 | REC
3 | GND
4 | IRIS-AUTO
5 | IRIS-CONT
6 | UNREG +12 V
7 | IRIS-POSI
8 | IRIS-G-MAX
9 | EXT-POSI
10 | ZOOM-POSI
11 | FOCUS POSI/LENS RXD
12 | IRIS AUTO/LENS TXD
HR10A-10R-12SC（Hirose Electric Co.）

VF（前）
| 1 | UNREG -12 V
2 | UNREG -12 V
3 | +9 V
4 | VF-PB-OUT-GND
5 | VF-PR-OUT-GND
6 | VF-Y-OUT
7 | VF-Y-OUT-GND
8 | VF-CLK
9 | VF-WR
10 | VF-DATA
11 | UNREG-GND
12 | ZEBRA-SW
13 | PEAKING
14 | TA BOX ACT
15 | VF-PB-OUT
16 | VF-PR-OUT
17 | VF-SW3
18 | FRONT-VR
19 | TA TALLY
20 | GND
HR12-14RF-20SDL（Hirose Electric Co.）

VF（后）
| 1 | VF-Y-OUT
2 | VF-PB-OUT
3 | VF-PR-OUT
4 | CAM DETECT
5 | I2C DATA
6 | R TALLY
7 | T TALLY
8 | UNREG +12 V
9 | UNREG +12 V
10 | UNREG +12 V
11 | VF-Y-OUT-GND
12 | VF-PB-OUT-GND
13 | VF-PR-OUT-GND
14 | AGND
15 | DGND
16 | 未使用
17 | UNREG GND
18 | 未使用
19 | FGND
20 | LCD ACT（未使用）
21 | 未使用
22 | 未使用
23 | PEAKING CONT（未使用）
24 | I2C CLK
25 | G TALLY
26 | VF P REQ
27 | RESERVED
28 | RESERVED
29 | RESERVED
D02F-29SF-N-F0（Japan Aviation Electronics Industry）

DC OUT 2.5 A
| 1 | UNREG +12 V
2 | UNREG GND
VJS4444（Panasonic）

页面顶部