- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［AUTO SET UP］

［AUTO SET UP］

在HDR模式下不能设置此项。

当COLOR SETTING设置为V-LOG时，此设置不可用。

项目 | 设置说明
［FILTER］ | 设置自动设置的ND滤镜模式。 ［REF］、［CURRENT］ 出厂设置： ［REF］
［SETUP MODE］ | 设置自动设置的模式。 ［FULL］、［EASY］ 出厂设置： ［FULL］
［REFERENCE FILE］ | 设置自动设置的参考文件。 ［FACTORY］、［USER1］、［USER2］、［USER3］、［REF1］、［REF2］、［REF3］ 出厂设置： ［FACTORY］
［MASTER PEDESTAL TARGET］ | 设置自动设置的主消隐脉冲电平。 ［0.0%］…［7.5%］ 出厂设置： ［3.0%］
［AUTO SET UP EXECUTE］ | 选择是否执行已配置的设置。 ［NO］、［YES］

页面顶部