- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［MIC SETTING］

［MIC SETTING］

项目 | 设置说明
［MIC1 GAIN］ | 设置当〈MIC 1〉端子存在麦克风输入时的增益。 ［60dB］、［40dB］、［20dB］ 出厂设置： ［60dB］
［MIC1 LINE INPUT LEVEL］ | 设置当〈MIC 1〉端子存在线路输入时的输入电平。 ［0dB］、［+4dB］ 出厂设置： ［0dB］
［MIC1 AMP］ | 设置到〈MIC 1〉端子的输入电平。 ［−20dB］…［+20dB］ 出厂设置： ［0dB］
［MIC2 GAIN］ | 设置当〈MIC 2〉端子存在麦克风输入时的增益。 ［60dB］、［40dB］、［20dB］ 出厂设置： ［60dB］
［MIC2 LINE INPUT LEVEL］ | 设置当〈MIC 2〉端子存在线路输入时的输入电平。 ［0dB］、［+4dB］ 出厂设置： ［0dB］
［MIC2 AMP］ | 设置到〈MIC 2〉端子的输入电平。 ［−20dB］…［+20dB］ 出厂设置： ［0dB］
［MIC2 INPUT SELECT］ | 设置〈MIC 2〉端子的输入信号。 仅当使用PGM选项时可设置此项目。 ［FRONT MIC］、［OFF］ 出厂设置: ［OFF］
［FRONT MIC POWER］ | 启用/禁用连接到〈MIC〉端子（前）的外部麦克风的幻象电源（48 V）。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置: ［OFF］

页面顶部