- 顶部
- Web界面
- 显示Web界面
- 电脑中的Web接口显示

电脑中的Web接口显示

本手册中的屏幕截图基于Windows（Internet Explorer）。用于Mac（Safari）的步骤与之相同。屏幕显示略有不同。

1. 启动电脑中的Web浏览器。

   取决于电脑使用的OS，使用以下Web浏览器。

   - Windows：Internet Explorer
   - OS X（Mac）：Safari
2. 在Web浏览器的地址栏中输入在IP中设置的EASY IP Setup Software地址。（图1）
   - 示例：http://192.168.0.30
   - 如果HTTP端口已发生变化且不是“80”，在地址栏输入“http://摄像机的IP地址:端口号”。

     示例：http://192.168.0.30:8080（当端口号设为8080）

   - 如果摄像机位于局域网中，通过Web浏览器（菜单栏［工具］ - ［Internet选项］）中配置代理服务器，设为本地地址不使用代理服务器。
3. 按［Enter］键。

   显示Web界面。（图2）

   初始画面是［Live］画面。根据需要切换到［Setup］画面。（切换［Live］/［Setup］画面）

注意 对于未安装显示插件软件的电脑，在显示［Live］画面之前将出现确认消息。 如果出现此消息，按照屏幕上说明安装软件。（Windows）（安装显示插件软件） 当［User auth.］（［User auth.］）设为［On］时，在显示［Live］之前将显示输入用户名和密码的画面。 以下是初始用户名和密码。 以下是初始用户名和密码。 用户名：admin 密码：12345

如果使用初始用户名和密码，完成验证后将出现用户名和密码修改提示消息。 为了保证安全，必须修改“admin”。 另外建议定期修改密码。 如果尝试在同一电脑上显示多个H.264视频，取决于电脑的规格，可能无法显示IP图像。（Windows） 点击画面中带下划线的项目将打开显示条目（或其他类似内容）的另一个窗口。 最多可有14个用户同时访问摄像机，包括接收H.264图像的用户和接收JPEG图像的用户。 但取决于［Bandwidth control（bitrate）］和 ［Max bit rate（per client）］，访问限制可能小于14个用户。 如果访问摄像机的用户数超过最多14个用户的限制，将出现指示访问超过限制的消息。 当［H.264］的［Transmission type］设为［Multicast port］，第二个以及之后接收H.264图像的用户不记入访问摄像机的用户数。 当［H.264 transmission］（［H.264 transmission］）设为［On］时，将显示 H.264 图像。当此选项设为［Off］时， 将显示JPEG 图像。 即使当［H.264 transmission］设为［On］时，可显示JPEG。但是，JPEG图像的最大刷新率为5 fps。（Windows） 取决于网络环境、电脑规格、被摄主体和访问摄像机的用户数，JPEG图像的刷新率可能降低。 JPEG图像刷新率 当［H.264 transmission］为［On］：最高5 fps 当［H.264 transmission］为［Off］：最高30 fps

页面顶部