- 顶部
- 部件说明
- 顶部

顶部

1. 寻像器前/后定位杆
2. 如需调节寻像器的前/后位置，松开此杆，然后向前或向后滑动寻像器，将寻像器调节到易于查看的位置。调节寻像器后，将定位杆转动到〈LOCK〉锁定位置。
3. 寻像器左右定位环
4. 如需调节寻像器的左/右位置，松开此杆，然后向左或向右滑动寻像器，将寻像器调节到易于查看的位置。调节完毕后，将此杆拧紧以将寻像器夹持在固定位置。
5. 灯座
6. 用于安装视频灯等。
7. 麦克风支架孔
8. 用于安装麦克风支架。
9. 〈PTT〉开关
10. 用于打开/关闭对讲装置麦克风。可在［MAIN MENU］ → ［SWITCH MODE］ → ［USER SWITCH］ → ［GRIP PTT］中更改此功能。
11. 〈RET〉开关
12. 用于切换返回A信号。可在［MAIN MENU］ → ［SWITCH MODE］ → ［USER SWITCH］ → ［GRIP RET］中更改此功能。
13. 附件安装孔
14. 用于安装附件。此孔仅用于安装附件。
    - 安装孔规格
      - 1/4-20 UNC（螺钉长度13 mm或更短）
15. 锁定释放按钮
16. 用于释放V形槽的锁定装置。
17. V形槽
18. 用于安装后寻像器。

页面顶部