- 顶部
- Web界面
- ［Setup］画面
- ［Image］画面

［Image］画面

［Video over IP］选项卡

可配置JPEG图像、H.264图像和图像质量的设置。

- ［Initial display settings for "Live" page］

在［Live］画面配置初始显示设置。

项目 | 设置说明
［Stream］ | 在［Live］画面中选择需显示的图像。 ［H.264(1)］：显示动态图像（H.264（1））。 ［H.264(2)］：显示动态图像（H.264（2））。 ［H.264(3)］：显示动态图像（H.264（3））。 ［H.264(4)］：显示动态图像（H.264（4））。 ［JPEG(1)］：显示静止图像（JPEG（1））。 ［JPEG(2)］：显示静止图像（JPEG（2））。 ［JPEG(3)］：显示静止图像（JPEG（3））。 出厂设置： ［H.264(1)］
［Refresh interval (JPEG)］ | 设置JPEG图像的刷新率。 频率为59.94 Hz ［1fps］、［2fps］、［3fps］、［5fps］、［6fps］*、［10fps］*、［15fps］*、［30fps］* 出厂设置： ［5fps］ 频率为50 Hz ［1fps］、［2fps］、［5fps］、［10fps］*、［12.5fps］*、［25fps］* 出厂设置： ［5fps］ 取决于网络环境、分辨率、图像质量和同时访问摄像机的用户数量，图像刷新率可能降低到低于配置值。 如果无法达到配置的图像刷新率，设置较低的分辨率或图像质量可将刷新率提高到接近配置值。 当［H.264 transmission］设为［On］时，图像刷新率可能降低到低于配置值。
［Image quality(JPEG)］ | 在［Live］画面显示JPEG图像时，配置第一幅图像的图像质量。 ［Quality1］：图像质量1 ［Quality2］：图像质量2 出厂设置： ［Quality1］

- JPEG

配置［JPEG(1)］、［JPEG(2)］、［JPEG(3)］的［Image capture size］与［Image quality］。

注意 必须为［JPEG(1)］、［JPEG(2)］和［JPEG(3)］选择不同的分辨率。不同的JPEG图像设置不能选择相同分辨率。

项目 | 设置说明
［Image capture size］ | 设置显示JPEG图像时被显示图像的分辨率 ［1920×1080］、［1280×720］、［640×360］、［320×180］、［160×90］ 出厂设置： ［1920×1080］（［JPEG(1)］）、［640×360］（［JPEG(2)］）、［320×180］（［JPEG(3)］）
［Image quality］ | 为每个分辨率的JPEG图像设置两类图像质量。 ［0 Super fine］、［1 Fine］、［2］、［3］、［4］、［5 Normal］、［6］、［7］、［8］、［9 Low］ 出厂设置： ［5 Normal］（［Quality1］）、［8］（［Quality2］）

- H.264

为H.264图像设置［Max bit rate（per client）］、［Image capture size］［Image quality］等。（Windows）

以下画面是［H.264(1)］的示例。

项目 | 设置说明
［H.264 transmission］ | 选择是否传输H.264图像。 ［On］：传输H.264图像。 Transmits H.264 images. ［Off］：不传输H.264图像。 Does not transmit H.264 images. 当［H.264 transmission］设为［On］时，在［Live］画面中H.264和JPEG图像均可显示。 当［H.264 transmission］设为［On］时，JPEG图像的刷新率可能降低。 出厂设置： ［On］
［Internet mode (over HTTP)］ | 选择是否通过互联网传输H.264图像。 传输H.264图像时，可保持JPEG图像的宽带路由器设置不变。 ［On］：使用HTTP 端口传输H.264 图像。如需了解HTTP 端口号的 设置，请参阅［HTTP port］。 ［Off］：使用UDP 端口传输H.264 图像。 设为［On］时，传输类型仅限 ［Unicast port (AUTO)］。 设为［On］时，将在数秒后显示H.264图像。 设为［On］时，取决于同时访问摄像机的用户数量或是否存在音频数据，可能不能显示H.264图像。 出厂设置： ［Off］
［Image capture size］ | 设置H.264图像的分辨率。 选项存在的限制因所选的分辨率而异。 对于［H.264(1)］ ［1920×1080］、［1280×720］ 出厂设置： ［1920×1080］ 对于［H.264(2)］ ［1920×1080］、［1280×720］、［640×360］、［320×180］、［160×90］ 出厂设置： ［640×360］ 对于［H.264(3)］ ［1280×720］、［640×360］、［320×180］、［160×90］ 出厂设置： ［320×180］ 对于［H.264(4)］ ［1280×720］、［640×360］、［320×180］、［160×90］ 出厂设置： ［160×90］
［Transmission priority］ | 设置H.264图像的传输模式。 ［Constant bit rate］：采用在［Max bit rate（per client）］中设置的比特率传输H.264图像。 Transmits H.264 images in the bitrate set in ［Max bit rate (per client)］. ［Frame rate］：采用在［Frame rate］中设置的比特率传输H.264图像。 Transmits H.264 images in the bitrate set in ［Frame rate］. ［Best effort］：采用介于在［Max bit rate（per client）］中设置的最大值和最小值之间的可变比特率传输H.264图像。 Transmits H.264 images in a variable bitrate between the maximum and minimum values set in ［Max bit rate (per client)］. ［Advanced VBR］：采用在［Frame rate］中设置的比特率传输H.264图像。传输图像时，在［Control time period］所设置时长内的平均传输量为［Max bit rate（per client）］中设置的比特率。 Transmits H.264 images in the bitrate set in ［Frame rate］. Images are transmitted so that the average transmission amount in the duration set for ［Control time period］ will be the bitrate set in ［Max bit rate (per client)］. 当［Transmission priority］设为［Frame rate］或［Advanced VBR］，允许进行连接的用户数可能减少。 出厂设置： ［Frame rate］
［Burst tolerance level］ | 设置H.264比特率可超过［Max bit rate（per client）］的程度。 ［High］、［Middle］、［Low］ 仅在［Transmission priority］中选择［Advanced VBR］时，可设置此项目。 出厂设置： ［Low］
［Control time period］ | 选择控制H.264比特率的时长。 传输图像时，所选时长内的平均传输量为［Max bit rate（per client）］中设置的比特率。 ［1h］：1小时 1 hour ［6h］：6小时 6 hours ［24h］：1天（24小时） 1 day (24 hours) ［1week］：1周 1 week 仅在［Transmission priority］中选择［Advanced VBR］时，可设置此项目。 出厂设置： ［24h］
［Frame rate］ | 设置H.264图像的帧率。 频率为59.94 Hz ［5fps］、［15fps］、［30fps］、［60fps］ 出厂设置： ［30fps］ 频率为50 Hz ［5fps］、［12.5fps］、［25fps］、［50fps］ 出厂设置： ［25fps］ ［Frame rate］受［Max bit rate（per client）］限制。实际帧率可能降低到低于配置值。 仅在［Transmission priority］中选择［Frame rate］或［Advanced VBR］时，可设置此项目。 对于［H.264(1)］此值固定为［60fps］（59.94 Hz）或 ［50fps］（50 Hz）。 对于［H.264(2)］至［H.264(4)］，不能选择 ［60fps］（59.94 Hz）或［50fps］（50 Hz）。
［Max bit rate（per client）］ | 根据客户端设置H.264比特率。 当［Transmission priority］的选择为［Best effort］时，设置最大值（［Max］）和最小值（［Min］）。 ［64kbps］、［128kbps］、［256kbps］、［384kbps］、［512kbps］、［768kbps］、［1024kbps］、［1536kbps］、［2048kbps］、［3072kbps］、［4096kbps］、［6144kbps］、［8192kbps］、［10240kbps］、［12288kbps］、［14336kbps］、［16384kbps］、［20480kbps］、［24576kbps］ H.264比特率受［Network］画面［Network］选项卡中［Bandwidth control（bitrate）］的限制。 除［64kbps］之外的任何其他比特率可能降低到低于配置值。（［Bandwidth control（bitrate）］） 可配置的H.264比特率范围因分辨率而异。 对于［160×90］：［64kbps］至［2048kbps］ 对于［320×180］和［640×360］：［64kbps］至［4096kbps］ 对于［1280×720］：［256kbps］至［8192kbps］ 对于［1920×1080］：［512kbps］至［14336kbps］ For ［1920×1080］ (60 fps) and ［1280×720］ (60 fps): ［1024kbps］ to ［24576kbps］ 出厂设置： ［4096kbps］（［H.264(1)］）、［1536kbps］（［H.264(2)］）、［1024kbps］（［H.264(3)］）、［512kbps］（［H.264(4)］）
［Image quality］ | 设置H.264图像的图像质量。 仅在［Transmission priority］中选择［Constant bit rate］或［Best effort］时，可设置此项目。 ［Low (Motion priority)］、［Normal］、［Fine (Image quality priority)］ 出厂设置： ［Normal］
［Refresh interval］ | 设置刷新H.264图像的间隔（I帧间隔：0.2至5秒）。 如果网络环境中有很多错误发生，设置较短的刷新间隔将减少图像的噪点。但这可能降低图像刷新率。 频率为59.94 Hz ［0.2s］、［0.25s］、［0.33s］、［0.5s］、［1s］、［2s］、［3s］、［4s］、［5s］ 出厂设置： ［1s］ 频率为50 Hz ［0.2s］、［0.5s］、［1s］、［2s］、［3s］、［4s］、［5s］ 出厂设置： ［1s］
［Transmission type］ | 设置H.264图像的传输类型。 ［Unicast port (AUTO)］：最多可有14个用户同时访问同一摄像机。 A single camera can be simultaneously accessed by a maximum of 14 users. 在从摄像机传输图像时，将自动设置［Unicast port］。 如果不需要固定H.264图像传输端口号（例如在网络内使用摄像机的情况下），建议将此项设为［Unicast port (AUTO)］。 ［Unicast port (MANUAL)］：最多可有14个用户同时访问同一摄像机。 A single camera can be simultaneously accessed by a maximum of 14 users. 在从摄像机传输图像时，必须手动设置［Unicast port］。 When H.264 images are transmitted over the Internet, set a fixed port number for the broadband router (referred to as a router hereafter) to permit communication. (［HTTP port］) 详情请参阅路由器的使用说明书。 ［Multicast port］：不限制可同时访问同一摄像机的数量。 A single camera can be simultaneously accessed by an unlimited number of users. 如需以多播方式发送H.264图像，输入［Multicast address］、［Multicast port］和［Multicast TTL/HOP Limit］。 如需以多播方式传输H.264图像，应指定使用路由器等设备支持多播的目标。此时，这样设置不会向其他连接的设备（AK-HRP1000MC等）传输H.264图像。在向AK-HRP1000MC传输H.264图像期间，可能禁用摄像机的IP通信。 出厂设置： ［Unicast port (AUTO)］ 最大同时访问数 最多可有14个用户同时访问摄像机，包括接收H.264图像的用户和接收JPEG图像的用户。 但取决于［Bandwidth control（bitrate）］和 ［Max bit rate（per client）］，访问限制可能小于14个用户。 如果访问摄像机的用户数超过最多14个用户的限制，将出现指示访问超过限制的消息。 当［H.264］的［Transmission type］设为［Multicast port］，第二个以及之后接收H.264图像的用户不记入访问摄像机的用户数。
［Unicast port］ | 设置单播端口号（从摄像机传输图像时使用）。 当［Transmission type］设为［Unicast port (MANUAL)］时，必须配置此项。 ［1024］…［50000］ 仅可配置偶数编号。 10670不能设为端口号。 出厂设置： ［32004］（［H.264(1)］）、［32014］（［H.264(2)］）、［32024］（［H.264(3)］）、［32034］（［H.264(4)］）
［Multicast address］ | 设置多播的IP地址。 将图像传输到IP地址。 当［Transmission type］设为［Multicast port］时，必须配置此项。 在设置之前，检查其是否可作为多播IP地址。 ［224.0.0.0］…［239.255.255.255］ 出厂设置： ［239.192.0.20］（［H.264(1)］）、［239.192.0.21］（［H.264(2)］）、［239.192.0.22］（［H.264(3)］）、［239.192.0.23］（［H.264(4)］）
［Multicast port］ | 设置多播端口号（从摄像机传输图像时使用）。 当［Transmission type］设为［Multicast port］时，必须配置此项。 仅可配置偶数编号。 10670不能设为端口号。 ［1024］…［50000］ 出厂设置： ［37004］
［Multicast TTL/HOP Limit］ | 输入多播的TTL/HOP Limit值。 当［Transmission type］设为［Multicast port］时，必须配置此项。 ［1］…［254］ 出厂设置： ［16］ 通过互联网传输H.264图像时，取决于代理服务器、防火墙等的设置，可能不能显示传输的图像。在这种情况下，请向网络管理员咨询。 如果使用安装了多个LAN卡电脑显示多播图像，将不用于接收LAN卡禁用。

页面顶部