- 顶部
- 部件说明
- 后侧

后侧

1. 〈LIGHT〉开关
2. 用于打开/关闭后面板灯。
3. 〈PGM1〉拨盘（〈INTERCOM1〉）
4. 用于调节在［MAIN MENU］ → ［INTERCOM SETTING］ → ［LEVEL/PGM1/PGM2 VR SETTING］ → ［INTERCOM1 PGM1 VR］中设置的音频电平或混合比。
5. 〈PGM2〉拨盘（〈INTERCOM1〉）
6. 用于调节在［MAIN MENU］ → ［INTERCOM SETTING］ → ［LEVEL/PGM1/PGM2 VR SETTING］ → ［INTERCOM1 PGM2 VR］中设置的音频电平或混合比。
7. 〈TALK〉指示灯（〈INTERCOM1〉）
8. 在〈TALK〉开关（〈INTERCOM1〉）启用时亮起。
9. 〈OPT〉指示灯
10. 指示摄像机的光信号接收状态。
11. 正常：点亮为绿色
12. 错误：点亮为红色

    注意 发生错误时，请关闭本摄像机和CCU的电源，然后清洁光纤接口。如果错误依然存在，应立即关闭电源，并与您的经销商联系。

13. 〈RET A〉开关
14. 用于切换返回A图像的类型。
15. 〈REAR〉/〈INC1 FRONT〉/〈INC2 FRONT〉开关
16. 用于切换对讲装置的接收目标。
    - 〈 REAR〉：使用后侧〈INTERCOM1〉和〈INTERCOM2〉的〈LEVEL〉拨盘调节对讲装置的音量。
    - 〈 INC1 FRONT〉：使用〈INCOM LEVEL〉拨盘（前）调节对讲装置 1 的音量。
    - 〈 INC2 FRONT〉：使用〈INCOM LEVEL〉拨盘（前）调节对讲装置 2 的音量。
17. 〈RET B〉开关
18. 用于切换返回B图像的类型。
19. 〈CALL〉指示灯
20. 从ROP或CCU按呼叫开关时，此指示灯点亮为绿色。
21. 在下列情况下此指示灯将闪烁。
    - 当〈POWER〉开关设为〈EXT〉时：

      如果摄像机检测到包括外部直流输出在内的总电流消耗超过额定值，此指示灯将呈红色闪烁。

      如果摄像机检测到外部直流输出超过额定值，此指示灯将呈橙色闪烁。

    - 当〈POWER〉开关设为〈CCU〉时：

      如果摄像机检测到来自CCU的电压低于额定值，此指示灯将呈红色闪烁。

      如果摄像机检测到外部直流输出超过额定值，此指示灯将呈橙色闪烁。

      注意 来自CCU的电压因包含以下情况的总电源功耗而异。 光纤电缆的长度以及包括直流输出在内的摄像机电源功耗

22. 〈TALK〉开关（〈INTERCOM1〉）
23. 此开关是连接到〈INTERCOM1〉端子的对讲装置麦克风的〈ON〉/〈OFF〉/〈PTT〉选择开关。
24. 向〈ON〉/〈PTT〉拨开关，打开麦克风。
25. 〈LEVEL〉拨盘（〈INTERCOM1〉）
26. 当连接到〈INTERCOM1〉端子的对讲装置和PGM的混合功能设为启用时，用于调节对讲装置1的音量。通过［MAIN MENU］ → ［INTERCOM SETTING］ → ［INTERCOM1］ → ［INCOM1 RECEIVE CH1 SETTING］ → ［PGM1 MIX］/［PGM2 MIX］可打开/关闭对讲装置和PGM的混合功能。
27. 〈PROD〉/〈BOTH〉/〈ENG〉开关（〈INTERCOM1〉）
28. 用于切换连接到〈INTERCOM1〉端子的对讲装置的呼叫目标。
29. 〈PROD〉/〈BOTH〉/〈ENG〉开关（〈INTERCOM2〉）
30. 用于切换连接到〈INTERCOM2〉端子的对讲装置的呼叫目标。
31. 〈LEVEL〉拨盘（〈INTERCOM2〉）
32. 当连接到〈INTERCOM2〉端子的对讲装置和PGM的混合功能设为启用时，用于调节对讲装置2的音量。通过［MAIN MENU］ → ［INTERCOM SETTING］ → ［INTERCOM2］ → ［INCOM2 RECEIVE CH1 SETTING］ → ［PGM1 MIX］/［PGM2 MIX］可打开/关闭对讲装置和PGM的混合功能。
33. 〈TALK〉开关（〈INTERCOM2〉）
34. 此开关是连接到〈INTERCOM2〉端子的对讲装置麦克风的〈ON〉/〈OFF〉/〈PTT〉选择开关。
35. 向〈ON〉/〈PTT〉拨开关，打开麦克风。
36. 〈CALL〉开关
37. 按下此开关时，ROP和CCU上的呼叫指示灯即会点亮且ROP蜂鸣器会发出声音。（如已启用ROP蜂鸣器）

    注意 当摄像机使用外部直流电源工作时，按工作时按〈CALL〉开关后，ROP呼叫指示灯不会点亮。

38. 〈PGM2〉拨盘（〈INTERCOM2〉）
39. 用于调节在［MAIN MENU］ → ［INTERCOM SETTING］ → ［LEVEL/PGM1/PGM2 VR SETTING］ → ［INTERCOM2 PGM2 VR］中设置的音频电平或混合比。
40. 〈PGM1〉拨盘（〈INTERCOM2〉）
41. 用于调节在［MAIN MENU］ → ［INTERCOM SETTING］ → ［LEVEL/PGM1/PGM2 VR SETTING］ → ［INTERCOM2 PGM1 VR］中设置的音频电平或混合比。
42. 〈TALK〉指示灯（〈INTERCOM2〉）
43. 在〈TALK〉开关（〈INTERCOM2〉）启用时此指示灯点亮。
44. 〈DC OUT 12V 1A〉端子
45. 此端子为直流12 V输出端子。可提供的最大电流为1.0 A。
46. 如果电流超过额定值，将关闭电源。
47. 此外，输出R和G TALLY信号。（集电极开路类型）

    注意 如果到外部设备的电源被间歇性地关闭，立即断开外部设备。否则可能会导致故障。 连接外部设备时，首先全面检查极性和电流消耗。否则可能会导致故障。

48. 〈RET CTRL〉端子
49. 这是外部控制端子。此端子控制外部返回控制开关1、2、3 和对讲装置麦克风1、2 的开/ 关。
50. 可通过［MAIN MENU］ →［RETURN SETTING］ →［RETURN SELECT］ →［RETURN C］分配返 回信号。
51. 〈DC IN〉端子
52. 这是外部直流电源的输入端子。将外部直流电源连接到此端子。（直流10.8 V至17 V）
53. 〈FRONT〉/〈REAR〉选择开关
54. 用于将〈MIC 1〉的麦克风输入信号切换到前麦克风或后麦克风。
55. 〈FRONT〉：前麦克风
56. 〈REAR〉：后麦克风
57. 〈LINE/MIC/+48V〉切换开关（〈MIC 1〉）
58. 用于切换声道1的音频输入信号。
59. 〈LINE〉：通过线路输入连接音频设备时
60. 〈MIC〉：连接外部麦克风时
61. 〈+48V〉：向麦克风供应48 V 电源时
62. 〈EXT I/O〉端子
63. 这是外部输入和输出端子。
64. 〈LINE/MIC/+48V〉切换开关（〈MIC 2〉）
65. 用于切换声道2的音频输入信号。
66. 〈LINE〉：通过线路输入连接音频设备时
67. 〈MIC〉：连接外部麦克风时
68. 〈+48V〉：向麦克风供应48 V 电源时
69. 〈MIC 1〉端子
70. 此端子用于连接音频设备或麦克风。
71. 通过此端子为麦克风供电，从而可以使用幻想电源（48 V）麦克风。连接麦克风时请关闭电源，在连接麦克风后再配置适合麦克风的设置。
72. 〈MIC 2〉端子
73. 用于连接音频设备或麦克风。
74. 通过此端子为麦克风供电，从而可以使用幻想电源（48 V）麦克风。连接麦克风时请关闭电源，在连接麦克风后再配置适合麦克风的设置。
75. 〈REMOTE〉端子
76. 用于连接可控制某些功能的遥控器（选购）。
77. 〈TRUNK〉端子
78. 这是用于CCU 中继数据的输入/ 输出端子（RS-422 × 2 或RS-232C × 2）。
79. 在［MAIN MENU］ → ［IN/OUT SELECT］ → ［TRUNK1］/［TRUNK2］中设置此端子。
80. 〈G/L IN/PROMPTER OUT〉端子
81. 这是锁相信号的输入端子。从CCU输入的提示视频从此端子输出。
82. 将摄像机独立使用时，此端子作为锁相输入。连接到CCU时，此端子作为提示输出。

    注意 当［MAIN MENU］ → ［SYSTEM MODE］ → ［FORMAT］设为［2160/23.98p］或［1080/23.98p］时，锁相可用于以下信号。 1080/23.98p或1080/23.98PsF的HD-Y信号 复合信号 当设为除［2160/23.98p］或［1080/23.98p］之外的任何选项时，锁相可用于以下信号。 1080/59.94i或1080/50i的HD-Y信号 复合信号

83. 〈INTERCOM1〉端子
84. 用于连接对讲装置或耳机插头。
85. 后TALLY指示灯
86. 此指示灯在提供TALLY信号时点亮。
87. R TALLY 信号：点亮为红色
88. G TALLY 信号：点亮为绿色
89. 同时出现R 和G TALLY 信号：点亮为红色
90. 后TALLY指示灯选择开关
91. 用于打开/关闭后TALLY指示灯。
92. 后寻像器端子
93. 用于连接9英寸液晶寻像器AK-HVF100MC。
94. 此D-sub连接器用于寻像器接口。

    注意 AK-HVF70MC，AK-HVF75MC也可连接到此端子。

95. 〈EARPHONE〉端子
96. 用于连接一副耳机的插头。
97. 使用［MAIN MENU］ → ［INTERCOM SETTING］ →［EAR PHONES SETTING］ →［LCH OUTPUT SELECT］/［RCH OUTPUT SELECT］配置音频输出。
98. 〈INTERCOM2〉端子
99. 用于连接对讲装置或耳机插头。
100. 〈HD SDI1〉端子（BNC）
101. ［CAM］：输出摄像机图像。
102. ［HD PROMPT］：输出HD 提示视频图像。
103. 在［MAIN MENU］ →［IN/OUT SELECT］ →［HD-SDI1 OUT］中配置输出图像。

     注意 使用5C-FB或以上规格的电缆。 仅当摄像机连接到CCU时，才能选择［HD PROMPT］。

104. 〈HD SDI2〉端子（BNC）
105. ［CAM］：输出摄像机图像。
106. ［VF］：输出寻像器图像。
107. ［RET］：输出返回图像。
108. ［RET1］/［RET2］/［RET3］/［RET4］：输出所选图像。
109. 在［MAIN MENU］ →［IN/OUT SELECT］ →［HD-SDI2 OUT］中配置输出图像。

     注意 使用5C-FB或以上规格的电缆。 仅当摄像机连接到CCU时，才能选择［RET］和［RET1］/［RET2］/［RET3］/［RET4］。

110. 〈AUX〉端子
111. 这是外部设备连接端子。
112. ［PMT2 OUT］：输出提示2 视频图像。
113. ［HD TRUNK］：HD 中继输入
114. 在［MAIN MENU］ →［IN/OUT SELECT］ →［AUX I/O］中设置此端子。

     注意 使用5C-FB或以上规格的电缆。 如果选择了HD中继输入，当输入信号为59.94 Hz时，仅1080/59.94i输入可用；当输入信号为50 Hz时，仅1080/50i输入可用。

页面顶部