- 顶部
- Web界面
- ［Setup］画面
- ［Network］画面

［Network］画面

配置［Network］画面中的网络设置。

配置网络设置需要以下信息。请向网络管理员或互联网服务提供商咨询。

- IP地址
- 子网掩码
- 默认网关（如果使用网关服务器和路由器）
- HTTP端口

［IPv4 network］

项目 | 设置说明
［IP address(IPv4)］ | 输入摄像机的IP地址。输入与电脑或其他网络摄像机已设置IP地址不存在冲突的地址。 出厂设置： ［192.168.0.30］
［Subnet mask］ | 输入摄像机的子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］
［Default gateway］ | 输入摄像机的默认网关。 默认网关不能使用多个IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］

［Common］

项目 | 设置说明
［HTTP port］ | 单独分配HTTP的端口号（使用浏览器访问时的端口号）。 ［1］…［65535］ 出厂设置： ［80］ 摄像机已使用以下端口。请勿使用这些端口。 ［20］/［21］/［23］/［25］/［42］/［53］/［67］/［68］/［69］/［110］/［123］/［161］/［162］/［443］/［554］/［995］/［10669］/［10670］/［49152］/［49200］…［49299］/［59000］…［61000］
［ROP port］ | 单独分配连接到ROP时的端口号。 ［49152］、［49200］…［49299］ 出厂设置： ［49152］
［Line speed］ | 设置数据传输速度。 ［Auto］：自动设置传输速度。 ［100M-Full］： 100 Mbps 全双工 ［100M-Half］： 100 Mbps 半双工 ［10M-Full］： 10 Mbps 全双工 ［10M-Half］： 10 Mbps 半双工 正常使用建议采用初始设置［Auto］。 出厂设置： ［Auto］
［Max RTP packet size］ | 设置使用RTP查看摄像机图像时是否限制从摄像机传输的RTP数据包大小。 ［Unlimited (1500byte)］： 不限制（1500 字节） ［Limited (1280byte)］：限制（1280 字节） 正常使用建议设为［Unlimited (1500byte)］。 如需限制通信线路的数据包大小，选择［Limited (1280byte)］。 有关通信线路最大数据包大小的信息，请向网络管理员咨询。 出厂设置： ［Unlimited (1500byte)］
［HTTP max segment size (MSS)］ | 设置使用HTTP查看摄像机图像时是否限制从摄像机传输的最大分段（MSS）大小。 ［Unlimited (1460byte)］： 不限制（1460 字节） ［Limited (1280byte)］：限制（1280 字节） ［Limited (1024byte)］：限制（1024 字节） 正常使用建议设为［Unlimited (1460byte)］。 如需限制通信线路的最大分段大小（MSS），选择［Limited (1024byte)］ 或［Limited (1280byte)］。 有关通信线路最大分段大小（MSS）的信息，请向网络管理员咨询。 出厂设置： ［Unlimited (1460byte)］
［Bandwidth control（bitrate）］ | 设置数据传输量。 ［Unlimited］、［64kbps］、［128kbps］、［256kbps］、［384kbps］、［512kbps］、［768kbps］、［1024kbps］、［2048kbps］、［4096kbps］、［8192kbps］ 如果设置较低的［Bandwidth control（bitrate）］，取决于使用环境，快照按钮可能不起作用。在这种情况下，使用［Live］画面中的［Compression］按钮选择［JPEG］，并在使用最小分辨率传输图像的环境中捕获快照。 出厂设置： ［Unlimited］
［Easy IP Setup accommodate period］ | 设置启用EASY IP Setup Software网络设置操作的时间段。 ［20min］：仅在摄像机启动后的20 分钟里启用EASY IP Setup Software 中的摄像机设置操作。 ［Unlimited］：设置始终启用EASY IP Setup Software 中的摄像机操 作。 由于在EASY IP Setup Software中始终启用摄像机显示，从而可显示摄像机图像。 有关各服务器地址设置的信息，请向网络管理员咨询。 出厂设置： ［Unlimited］
［Recommended network setting for internet］ | 如需允许在互联网上公开访问摄像机，设置建议配置。 点击［Set］按钮时，将出现表明需修改项目的设置配置的对话框。点击后，点击［OK］按钮。 ［Image］画面 ［JPEG(1)］ ［Image capture size］：［640×360］ ［JPEG(2)］ ［Image capture size］：［320×180］ ［JPEG(3)］ ［Image capture size］：［160×90］ ［H.264(1)］/［H.264(2)］/［H.264(3)］/［H.264(4)］（Windows） ［Internet mode (over HTTP)］：［On］ ［Transmission priority］：［Best effort］ ［H.264(1)］（Windows） ［Image capture size］：［1280×720］ ［Transmission priority］：［Best effort］ ［H.264(2)］（Windows） ［Image capture size］：［640×360］ ［Max bit rate（per client）］：［Max1024 kbps］、［Min128 kbps］ ［H.264(3)］（Windows） ［Image capture size］：［320×180］ ［Max bit rate（per client）］：［Max1024 kbps］、［Min128 kbps］ ［H.264(4)］（Windows） ［Image capture size］：［160×90］ ［Max bit rate（per client）］：［Max1024 kbps］、［Min128 kbps］ ［Network］画面 ［Max RTP packet size］：［Limited (1280byte)］ ［HTTP max segment size (MSS)］：［Limited (1280byte)］

页面顶部