- 顶部
- 部件说明
- 左侧

左侧

1. 〈LOCAL〉指示灯
2. 当此指示灯点亮时，可手动调节ND 滤光片。
3. 〈FILTER LOCAL〉开关
4. 此开关设置是手动还是远程调节ND 滤光片。
5. ND滤光片选择开关 〈ND FILTER〉
6. 按下滤光片之间的 〈〉/〈〉 键。
7. 〈〉 (上): CLEAR → 1/4 → 1/16 → 1/64...
8. 〈〉 (下): CLEAR → 1/64 → 1/16 → 1/4...
9. ND滤光片选择指示灯
10. 所选滤光片号码的指示灯亮起。
11. 〈1〉: CLEAR
12. 〈2〉: 1/4
13. 〈3〉: 1/16
14. 〈4〉: 1/64
15. 〈GAIN〉开关
16. 切换摄像机图像的增益。（〈L〉、〈M〉、〈H〉）
17. 可使用CCU配置增益。
18. 当CCU或ROP连接到摄像机时，此开关不可用。
19. 〈DISP/MODE CHK〉开关
20. 这是用于检查拍摄状态等的弹簧开关。
    - 向〈OFF〉拨此开关以隐藏除寻像器工作状态显示、帧显示（如区域）、标记和安全区之外的所有显示。
    - 向〈CHK〉拨此开关可在寻像器中显示拍摄功能的设置状态、分配到〈USER 1〉/〈USER 2〉/〈USER 3〉/〈USER 4〉按钮的功能列表等。在显示信息时再次将向〈CHK〉拨此开关，会使显示切换到下一信息页面。大约三秒钟过后，模式检查信息显示消失。
21. 〈MENU〉按钮
22. 按此按钮显示摄像机的［MAIN MENU］画面。
23. 再次按此按钮可返回到原先的图像。
24. 〈USER 2〉按钮
25. 可为此按钮分配用户所选的功能。按此按钮可执行已分配的功能。
26. 忙碌（工作状态指示）灯
27. 指示SD存储卡的工作状态，在卡工作时点亮。

    注意 请勿在此灯点亮时插拔卡。否则可能会损坏SD存储卡。

28. SD存储卡槽
29. 这是SD存储卡（选购）插槽。
30. 使用SD存储卡可保存/读取摄像机的设置菜单、读取CAC文件、更新软件等。
31. 详情请参阅“数据”。
32. 〈OUTPUT〉开关
33. 切换视频输出（〈CAM〉、〈BARS〉、〈TEST〉）。
34. 当CCU或ROP连接到摄像机时，此开关不可用。
35. 〈WHITE BAL〉开关
36. 选择白平衡存储。可将数据记录到〈A〉或〈B〉。
37. 〈PRST〉：选择在［MAIN MENU］ →［PAINT］ →［COLOR TEMP SETTING］中设置的白平衡。
38. 当CCU或ROP连接到摄像机时，此开关不可用。
39. 〈〉mark
40. 指示CMOS传感器的焦平面。
41. 使用此标记作为参照，准确地测量到被摄的距离。
42. 肩带安装头
43. 用于安装肩带。
44. 〈USER 4〉按钮
45. 可为此按钮分配用户所选的功能。按此按钮可执行已分配的功能。
46. 〈DC OUT 12V 2.5A〉端子
47. 此端子为直流12 V输出端子。可提供的最大电流为2.5 A。
48. 如果电流超过额定值，将间歇性地关闭电源。

    注意 如果到外部设备的电源被间歇性地关闭，立即断开外部设备。否则可能会导致故障。 连接外部设备时，首先全面检查极性和电流消耗。否则可能会导致故障。

49. 电源指示灯
50. 向摄像机供电时，此指示灯点亮绿色。
51. ON（绿色）：摄像机电源已打开
52. ON（红色）：当摄像机已连接到已开启的CCU 时，摄像机电源关闭
53. OFF ：未连接CCU 时，或当摄像机连接到已关闭CCU 时，摄像机电源关闭
54. 〈POWER〉开关
55. 选择摄像机电源输入，或关闭电源。
56. 〈CCU〉：当摄像机连接到CCU 时，此开关使用来自CCU 的供电打开电源。
57. 〈EXT〉：当外部直流电源连接到摄像机时，此开关使用来自外部直流电源的供电打开电源。
58. 中间位置：关闭电源。

页面顶部